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第一章  比选公告

渝北区农村污水设施建设与运维项目自控、安防、电气设备采购及伴随服务比选公告

1. 比选条件

本比选项目渝北区农村污水设施建设与运维项目自控、安防、电气设备采购及伴随服务（项目名称），比选人为重庆环保投资集团有限公司。比选项目资金自筹（资金来源），出资比例为100%。项目已具备比选条件。现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 材料采购清单：按重庆环保投资集团有限公司生产实际需要，对包括但不限于比选文件“第五章供货要求”中的内容进行采购。

2.2 供货数量、时间和批次：供货服务期内根据比选人要求分批次供货。

2.3 交货地点：比选人指定地点。

2.4 供货服务期：甲方每次提出供货需求后30天内完成供货。
3. 竞选人资格要求

* 只有符合下列条件的竞选人才有资格，否则为废标。

3.1 竞选人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业。

3.2 竞选人具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质）
3.3 竞选人须提供售后服务承诺（提供承诺书原件，格式自拟并加盖竞选人公章）。

3.4 竞选人须提供2023年1月1日至竞选截止日（以合同签订时间为准）签订的合同金额为250万元及以上提供供货业绩一个（所提供业绩合同中，其供货范围须包含自控类设备、安防类、其他检测仪表类、电气设备中的至少一类内容）。注：需提供含合同封面、合同内容页、合同签署页的有效合同复印件并加盖公章，同时须提供由合同买方出具的供货证明（或验收证明、结算证明等能够佐证已供货的材料）
3.5 本项目不接受联合体竞选。

3.6 本项目采用资格后审。

4. 比选文件的获取

4.1 竞选人于2026年7月24日起可自行在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）下载本项目的比选文件、答疑、补遗等相关资料，不论竞选人下载与否，比选人都视为竞选人已知晓并下载公布的所有比选文件资料，因不知晓或未下载公布的有关比选文件资料造成的后果，由竞选人自行负责。本项目因图纸文件过大无法上传至官网，需要领取图纸的竞选人应自行到线下领取，领取地址：重庆市渝北区礼环南路102号环投大厦A座4楼405。领取时间：2026年7月5日9:00至2026年7月27日17:00，联系人及联系方式：舒老师，60368966。
5. 竞选文件的递交

5.1 递交开始时间：2026年7月28日 14:30 ；

递交截止时间：2026年7月28日 15:00 ；

递交的地点：重庆市渝北区礼环南路102号环投大厦A座5楼506。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，比选人将予以拒收。
6. 联系方式

比选人：重庆环保投资集团有限公司
地  址：重庆市渝北区礼环南路102号环投大厦

联系人：舒老师

电  话：60368966
第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	比选人
	比选人：重庆环保投资集团有限公司
地  址：重庆市渝北区礼环南路102号环投大厦

联系人：舒老师

电  话：60368966

	1.1.2
	比选项目名称
	渝北区农村污水设施建设与运维项目自控、安防、电气设备采购及伴随服务

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	资金来源已经落实

	1.3.1
	比选范围
	详见比选公告“2.项目概况与比选范围”

	1.3.2
	到货时间、地点
	时间：甲方每次提出供货需求后30天内完成供货（以现场实际情况为准）。
地点：比选人指定地点

	1.3.3
	伴随服务要求
	免费附属服务内容包括但不限于：“安装、包装、运输、保险、装卸（含上下车、二次转运等）、相关服务（含指导安装及调试、售后服务、质保服务等）等。

	1.3.4
	质量要求
	竞选人提供的产品（包括零部件、备件、备品）必须是全新、原装、合格的。

	1.3.5
	质保期
	两年，质保期自比选人验收合格之日开始计算

	1.4.1
	竞选人资质条件、能力、信誉
	详见比选文件第一章“3、竞选人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体竞选
	不接受

	1.4.3
	竞选人不得存在的其他情形
	 / 

	1.5.1
	竞选预备会
	不召开

	1.6.1
	分包
	不允许

	1.7.1
	实质性要求和条件
	 / 

	1.7.2
	其他可以被接受的技术支持资料
	竞选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以竞选人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其竞选将被否决。

	1.7.3
	偏差
	★核心不允许偏离条款，如出现以下偏离，则作废标处理

1.“第五章 供货要求”内的清单不允许出现负偏差，如有正偏差，不作废标处理，但需要在技术响应表中单独提出并标注。

2.供货期响应与文件要求不一致的。

3.质保期响应与文件要求不一致的

	2.1
	构成比选文件的其他资料
	比选文件的澄清、修改及随比选文件一同公布的附件（如图纸等）。

	3.1.1
	构成竞选文件的其他资料
	1、允许竞选人为证明自己的实力和能力提供另外的资料。

2、竞选人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法，税率为13%。

	3.2.2
	最高竞选限价
	有，4765638元（含13%增值税），竞选总价超过最高限价竞选文件为废标。（该竞选总价仅作为评标依据，最终结算以中标单价*实际数量结算）。

	3.2.3
	竞选报价的其他要求
	1、本项目的竞选报价货币为人民币(RMB)。

2、报价包含以下三个部分：

A、材料价：货到买方现场落地交货价。

B、相关费用：生产成本、销售费用、安装费、包装费、保险费、运输费、装卸费、保管费、指导安装及调试费、验收、利润、税金等，交货后的售后服务等所需全部服务内容。

C、质保期所需的费用；因备品备件质量问题引起的所有质量问题、由此造成的损失等。

3、竞选人应按竞争性比选文件中规定的报价表格式，以市场价为计价方式，竞选总价按各分项比选数量乘以竞选综合包干单价计算，要求如下：“ ①、竞选人竞选单价为固定综合包干单价，包含完成供货的各项生产成本、销售费用、包装费、保险费、上下车费、安装及调试费、利润、税金等各种送货买方工地交货前的一切费用，交货后的售后服务等所需相关费用；②、竞选单价在合同执行过程不作调整；③、因数量为暂定量，不排除有修改；供货期内，如比选人因应急抢修设备需要中选人提供合同清单外的设备零部件，则按比选人核定的市场价格进行结算，中选人不得提出异议并保证供货，否则比选人可单方面取消合同且不承担任何责任。

4、本项目的增值税税金计算方法：一般计税法，税率为13%。

	3.3.1
	竞选有效期
	竞选截止日期后90天。

	3.4.1
	竞选保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求

☑要求，投标人可选择以下两种交纳方式之一：

一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。

投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2. 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额： 5万元整（人民币）。

汇入账号：

户名：重庆环保投资集团有限公司
账号：5109010120010000949
支行名：重庆农商行两江北环支行
二、以纸质投标保函形式交纳投标保证金

1. 纸质投标保函交纳形式及要求：

（1）交纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六章投标文件格式。投标人提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。投标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。投标人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。

投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在开标现场递交招标人保管。

若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质投标保函视为无效。

2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额： 5 万元整（人民币）。

3. 投标人须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。

4. 投标人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与投标文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

5. 在发出中标通知书前，招标人应当对投标人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为投标人未提交纸质投标保函，对已取得中标候选人资格或中标资格的投标人，按相关规定取消中标候选人资格或中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。投标人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。

二、纸质投标保函的退还、注销

招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人或者招标投标交易场所运行服务机构应当在中标通知书发出后5日内，向除中标人以外的其他投标人退还纸质投标保函正本，并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。

招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人或者招标投标交易场所运行服务机构应当在招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还纸质投标保函正本，并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.1
	近年财务状况的年份要求
	 / 

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2023年1月1日至竞选截止日（以合同签订时间为准）

	3.5.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	 / 

	3.6.1
	是否允许递交备选竞选方案
	不允许

	3.7.1
	竞选文件副本份数及其他要求
	竞选文件正本份数：1份；

竞选文件副本份数：1份；

编制竞选文件时，不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评选委员会作否决投标处理。

	3.7.2
	竞选文件是否需分册装订
	需要，分册装订要求:纸质版竞选文件的正本与副本应分别装订，并编制目录、页码，如竞选文件无法装订成一册时，可视具体情况分册装订，但须注明册数。

	3.7.3
	编制要求
	具体要求:

（1）投标函部分

应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。

（2）商务部分

应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。

（3）技术方案部分

技术方案视为对实质性条款的补充，如出现“条款1.7.3”中重大偏差，同样视为对实质性条款的不响应，作废标处理。

（4）资格审查部分

应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。注:投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料(如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料，在技术部分提供招标文件第三章评标办法前附表中技术评审标准要求提供的资料)，否则视为未提供。

	3.7.3
	竞选文件签字或盖章要求
	（1）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，竞选函及对竞选文件的澄清、说明和补正应由竞选人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由竞选人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由竞选人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章；

（2）应在规定的位置加盖竞选单位鲜公章；

（3）纸质版竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表，副本可为正本复印件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。同时提交U盘1份（U盘内容为竞选文件的盖章电子版），密封表面须粘贴标签并注明项目名称、竞选人名称、并加盖竞选人单位法人章。电子竞选文件仅作为存档，不作为否决竞选的依据，但为了存档方便，请竞选人积极配合。

	4.1.1
	竞选文件装袋密封要求
	纸质版竞选文件应密封包装，并在封套的封口处加盖竞选人单位章或由竞选人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	竞选人名称：

竞选人地址：
                       （项目名称）比选项目竞选文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.1.3
	是否退还竞选文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同接受竞选文件结束时间（北京时间）

开标地点：同递交竞选文件地点

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查竞选文件的密封情况，按照竞选人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布比选项目名称、竞选人名称、竞选报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（5）竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

（7）投标保证金缴纳情况验证：

1.展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，通过此方式转入投标保证金的竞选人，需附银行开户证明，证明从其单位基本账户中转出，否则作废标处理。
2.展示以纸质投标保函方式递交投标保证金的情况，竞选人需手持保函原件，保函无效或仅提供复印件的，作废标处理。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由比选人依法组建。

	6.1.2
	评标委员会推荐中标候选人数
	推荐中标候选人1-3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	 中选公示比选人在收到评选报告后将评选结果在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）上进行公示，公示期为3日。竞选人或其他利害关系人对中选结果有异议的，应当在公示期间提出。 

	7.2
	是否授权评标委员会确定中选人
	否

	8
	履约保证金
	1、中标人是否提供履约保证金：提供。

2、中标人提供履约保证金的形式、金额及期限：

（1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约保证金的金额：   合同金额的10%    。

（4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。

（5）履约保证金的期限：见专用合同条款。

（6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。

	9
	是否采用电子比选
	否

	10
	需要补充的其他内容
	（1）有下列情形之一的，比选人将重新比选：
1、竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；
2、经评标委员会评审后否决所有竞选的；
3、竞选人撤销竞选文件或者部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当对有效竞选人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，可以继续评标并确定中标候选人。

全部竞选被否决的，比选人应当重新比选。

4、法律法规规定的其他情形。
注：本款只适用于首次比选。

（2）二次比选或不再比选：

重新比选（第二次及以上比选）的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选，但是按照上级单位有关规定需要履行审批、核准、备案手续的项目，应当报原项目主管部门审批、核准、备案。

（5）在评审过程中，评标委员会有权要求核验竞选人资格审查资料原件，竞选人从接到电话通知起30分钟内须提供所有资格审查资料原件，超过规定时间后，评标委员会不再接受任何原件，由此产生的后果由竞选人自行承担。

（6）比选文件中竞选人须知前附表与正文不一致的以前附表为准；本比选文件最终解释权归业主。




第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用综合评分法，以综合评审得分高低对竞选人进行中选候选排序。

	1.1
	技术评审标准
	技术要求
	竞选人须满足第五章技术部分全部※条款，如有任意一项不满足，则技术评审不合格。

以竞选人技术响应资料进行评审。

	1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“竞选人须知前附表”第 1.4.1 项规定，此外，营业执照必须清晰可辨别，营业执照非长期的，在投标截止日当天，营业执照必须处于合法有效的存续状态。

	
	
	资质证书
	符合第二章“竞选人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定，合同页应清晰可辨别，无合同签订日期的、合同业绩签署不合格的、无供货业绩证明的视为无效业绩

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定

	1.3
	形式评审标准
	竞选人名称
	与营业执照、资质证书、安全生成许可证一致，依法变更名称的应提供相应证明材料

	
	
	竞选文件的签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“竞选文件格式”及第二章“竞选人须知前附表”3.7.3（1）项的规定。

	
	
	竞选文件格式
	满足比选文件规定格式（不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖签名章）、加盖公章的须齐全，否则视为重大偏差。竞选文件在实质上响应比选文件要求，如封面的竞选单位名称、页眉页脚、行间距、下划线、字体等细微偏差不影响竞选文件的有效性）。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	1.4
	响应性评审标准
	竞选报价
	不得超过比选文件规定的竞选总报价最高限价。

	
	
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.1款规定

	
	
	供货期
	符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	
	竞选有效期
	符合第二章“竞选人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	供货要求
	符合第五章“供货要求”规定

	
	
	服务承诺函
	格式及内容自理，无服务承诺函的视为不提供售后服务，不符合响应性评审。

	2
	评分标准
	满分100分，技术部分20分，商务部分10分，竞选报价70分。

	2.1
	技术部分（20分），取评选专家评分的平均分为竞选人得分。
	评审因素
	评分标准

	
	
	交货进度计划及保障措施

（满分5分）
	满分5分。竞选人根据比选人项目实际，制定项目进度控制方案，方案内容包括但不限于节点工期安排合理、可行，实现进度安排的保证措施切实可行等。按照方案的可操作性、适用性、完整性等进行综合评分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	
	
	质量保证措施

（满分5分）
	满分5分。竞选人根据比选人项目实际，制定项目质量控制方案，方案内容包括但不限于质量管理体系与措施全面、保障机制得当、保证措施具有针对性等。按照方案的可操作性、适用性、完整性等进行综合评分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	
	
	技术服务及质保期服务措施

（满分5分）
	满分5分。竞选人根据比选人项目实际，制定技术服务及质保期服务措施，方案内容包括但不限于设备运行过程中遇到的技术问题对应服务的措施以及质保期内对比选人需求的保障方案，包括且不限于响应的及时性、提供的服务内容等。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	
	
	实施方案

（满分5分）
	满分5分。竞选人根据比选人项目实际，制定实施方案，方案内容包括但不限于设备到场后完成安装的方案、内容，对设备进行调试、试运行的方案，后续至整体工程竣工移交前辅助比选人进行运维的服务内容以及若调试过程中遇到难以解决的问题的处理方式等。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	2.2
	商务部分
	评审因素
	评分标准

	
	
	类似业绩

（满分3分）
	业绩要求：竞选人自2023年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准）完成的单个合同金额250万元及以上的供货业绩（所提供业绩合同中，其供货范围须包含自控类设备、安防类、其他检测仪表类、电气设备中的至少一类内容），资格评审业绩不参与商务评审。除资格评审业绩外提供一个业绩的得1分，提供2个上述业绩得2分，提供3个上述业绩得3分，此项最多得3分。

业绩证明材料要求：需提供证明文件：合同（至少包括合同封面、工程内容页、合同签署页）以及供货证明资料，证明文件须由货品购买方进行确认。

	
	
	从业能力

（满分7分）
	1. 管理体系与服务认证（2分）

投标人需提供 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、五星级售后服务认证证书，每提供 1 项得 0.5 分，满分 2 分，不提供不得分。

2. 信息安全服务资质认证证书（2分）

投标人需提供信息系统安全运维服务资质认证证书、信息系统安全集成服务资质认证证书三级及以上，每提供 1 项得 1 分，满分 2 分。

3. 人员配置（3分）

投标人拟派本项目人员具备仪器仪表相关专业职称的，按以下标准计分：

项目负责人资质（ 1.5 分）：拟派项目负责人持有仪器仪表相关专业高级职称证书的，得 1 分；本项满分 1.5 分。

实施人员配置（ 1.5 分）：拟派项目具体实施人员中，持有仪器仪表相关专业中级职称证书的，每配备 1 人得 0.5 分；持有初级职称证书的，每配备 1 人得 0.25 分；本项满分 1.5 分。

以上人员须提供投标单位缴纳的近 3 个月社保证明；所有证书须提交复印件并加盖投标人公章，原件备查，未提供原件的对应项不得分。

	2.3
	竞选报价（满分70分）
	竞选报价
	不得超过比选文件规定的竞选总报价最高限价。

	
	
	竞选报价的基准价计算方法
	所有通过初步评审，评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评选基准价。

评选基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

例：竞选人A报价取费：a

竞选人B报价取费：b

竞选人C报价取费：c

则评选基准价P为：（a+b+c）/3

	
	
	竞选报价的偏差率计算方法：
	偏差率= 100%×（竞选人总报价-P）/P

	
	
	评分标准
	竞选总报价满分70分，在此基础上竞选报价与评选基准价相比，偏差率每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。按插入法计算得分。以上评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

说明：竞选报价与评选基准价均为不含税总价。

	
	
	竞选人最终得分
	竞选人最终得分=∑技术部分得分+商务部分得分+竞选报价得分。

	3
	推荐中选人
	1.评选小组编写评审报告并推荐得分从高到低前三名为中选候选人。

2.评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。


附件A：纪律和监督

一、对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。
有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选，按否决竞选处理：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选，按否决竞选处理：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，骗取中选的，按否决竞选处理：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的信用状况；

（4）其他弄虚作假的行为。
第四章  合同条款
设备采购合同

	项目名称：
	   渝北区农村污水设施建设与运维项目自控、安防、电气设备采购及伴随服务                                   

	合同编号：
	                                              

	甲    方：
	  重庆环保投资集团有限公司                                                               

	乙    方：
	                                               


二〇二六年    月

鉴于：

            （以下简称“乙方”）为  重庆环保投资集团有限公司（以下简称“甲方”）提供渝北区农村污水设施建设与运维项目自控、安防、电气设备采购及伴随服务设备采购服务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

第一条 合同范围                 
1.1采购标的：渝北区农村污水设施建设与运维项目自控、安防、电气设备仪器、仪表的供货及伴随服务，其中自控、安防为交钥匙工程（交钥匙部分承包人应承揽资格）。

自控、安防采购具体内容为：施工图及技术规范中所有自控设备、仪表的供货及伴随服务。包括设备采购、选型、供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（指出厂前组装、测试和检测、检验等）、在线上传比对验收、包装、运输和保险，安装、调试、试运行、技监检验、验收、人员培训、质保期（2年）内的维修等全部内容。

电气设备具体内容为：施工图及技术规范中所有电气设备的供货及伴随服务。包括设备采购、选型、供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（指出厂前组装、测试和检测、检验等）、包装、运输和保险、配合并指导安装、调试、试运行、技监检验、验收，技术资料提交（含纸介的设备安装及使用维护维修说明书3本、集装成册的操作维护规程3本、安装布置图及各级装配图3套、与纸介版内容相同的电子文档光盘3套）、人员培训、质保期（2年）内的维修等全部内容。
1.2 设备数量、技术参数、配置清单、标准规范详见附件六《合同设备明细》，附件为本合同不可分割部分。

1.3 服务内容：乙方服务内容含设备供货、现场卸货、安装、调试、试运行、验收配合、技术培训、质保期免费维修更换、工程整体竣工验收移交前的运维服务、终身提供技术支持及备件供应，所有培训耗材、辅材、调试水电、备品备件、工具机具等全部物料全部由乙方承担费用。

1.4合同文件及解释顺序

1）本合同协议书

2）中标通知书

3）合同条款

4）业主单位发布的招标文件（含补遗文件、招标文件澄清、答疑文件等）

5）乙方投标文件及其附件（含投标文件澄清等）

6）标准、规范及有关技术文件

7）图纸

当本合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

合同履行过程中形成的、经双方盖章确认的有关工程的洽商、变更、会议纪要、补充协议、备忘录等是本合同的组成文件，当此等文件与上述合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。
第二条 合同价格、数量及支付                 

2.1 合同价格

根据上述合同文件要求，自控、安防系统含税总价为人民币：           元，电气设备含税总价为人民币：         元。本合同总价为人民币(大写):           

（RMB（小写）：        元）。其中不含税价为          元，增值税金额（13%）为          元，如遇国家税率政策调整，本合同金额相应调整。产品名称、数量及单价等明细如下表：
	序号
	产品名称
	规格型号品牌
	单位
	数量
	单价（不含税）（元）
	单价（含税）（元）
	总价（含税）（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


 本合同单价为固定含税单价、暂定总价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时，乙方自愿承担相应的风险，并不得请求调整合同单价或主张索赔，也不得主张市场波动调整，也不减少或免除乙方应承担本合同的义务和责任。 
本合同单价和甲方所实际确认的数量的乘积与本合同约定的总价不一致时，以单价乘以甲方实际需要并经验收合格的所购设备数量为准，并修正本合同总价。

2.2 合同数量
本合同约定的设备数量为暂定数量，乙方应根据甲方书面确认的实际需求数量、供货时间及运输次数等要求，并根据合同约定按时按质按量供货，结算数量以经甲方书面确认并经甲方最终验收合格的实际供货数量且需扣除违约金、扣款后的金额为准。

最终结算数量：经甲方现场开箱查验、安装调试完成、整体最终验收全部合格的设备数量为依据，扣除各类违约扣款、返修扣款后的实际收货数量；未验收合格、存在质量缺陷的设备不计入结算数量，甲方有权直接退货，乙方自行运回并承担全部费用（包括但不限于装卸费、运费、人工费、耗损费等一切费用）。

第三条 质量要求

乙方在供货时需提供该产品的质量标准文件和出厂合格证书以及本合同约定的其他文件资料。乙方保证所提供的所有设备是全新的、完整的、无瑕疵、无返修、无翻新，各方面符合甲方要求和合同约定的质量、规格、型号等。产品的技术标准（包括质量要求），按国家、地方、行业等标准，及甲方的其他要求执行，如有冲突按照更为严格的执行。

第四条 设备的包装、标记及运输

4.1 乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备安全、完整地运送至甲方现场及符合妥善保管需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

4.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南、质保书等资料。

4.3 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注设备品种及数量，以及“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。

4.4 在每批设备备妥及装运车辆出发前24小时内，乙方应以书面方式将该批设备的相关信息通知甲方。

4.5 乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输，且全程运输、保险、装卸货由乙方全权负责。乙方保证每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

第五条 交货

5.1 交货日期：甲方每次提出供货需求后30天内完成供货。

5.2 交货方式：现场交货，由乙方自负风险和费用进行卸货。

（1）甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观及件数等进行清点核验后签发收货单。甲方签发收货单不代表对货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的验收。

（2）在开箱检验中，甲方和乙方应共同签署相应单据，单据中应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。检验不合格的，甲方有权拒绝接收标的设备。

（3）合同设备的所有权和风险自甲方最终验收合格（最终验收合格指本合同第六条第二款约定的验收合格）且交付给甲方时，由乙方转移至甲方。

（4）未经甲方书面同意，乙方提前交货的，乙方应自行承担场地占用费、保管费，且未经甲方最终验收合格所涉及的提前交货的毁损、灭失风险由乙方自行承担。

5.3 交货地点：甲方指定地点。

第六条 设备的安装、调试及验收

6.1 设备的安装、调试

（1）开箱检验完成后，卖方应按照合同约定完成相应安装、调试工作，卖方配合买方实施试运行以使其具备验收的状态。
（2）安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等产生的费用均由乙方承担。

6.2 设备的验收

（1）设备安装需符合国家、行业及相关生产企业的标准、产品出厂使用说明书的技术指标要求、甲方相关要求。
（2）乙方按照甲方要求完成相关调试，并在验收合格后，买卖双方共同对设备、安装工程进行检测并出具书面验收合格单，验收合格单需经双方授权代表/指定人员签字。

（3）甲方签发收货清单、验收合格单不代表对合同设备的接受，开箱检验的检验结果也不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，更不能免除乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务及责任。

6.3 验收异议

（1）乙方对设备质量实行“三包”服务，在验收过程中如发现品种、数量、质量等与合同约定不符或毁损灭失的，乙方应承诺在其后【12】小时内做出补货、换货或其他补救措施直至符合甲方要求；对于不符合验收标准的设备，甲方有权拒收，且不承担设备保管责任；因货品的包装、型号、规格、数量、质量、色泽等问题未通过验收的，视为没有交货，由此造成的逾期交货，按照本合同约定的违约条款执行。乙方维修、退换设备期间发生的退换、修理、重做等费用由乙方负责；如甲方已垫付费用，甲方有权直接从货款里扣除，并告知乙方。若因乙方原因导致甲方损失的，甲方有权要求乙方承担全部责任（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、差旅费等）。

（2）在甲方就设备验收提出异议【2】个工作日内，乙方未就此予以响应的，设备已安装的，甲方有权拆除该设备，并由乙方支付相应的拆除费用，如拆除过程中造成设备损失的，甲方有权不予赔偿。

甲方有权另行购买、解除合同或采取其他甲方认为妥当的解决办法。在乙方未就验收异议响应期间，发生的场地占用费用由乙方承担，该设备发生任何非甲方原因导致的品质改变，甲方不承担责任。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿与违约责任。
（3）甲方对设备及安装的签收及上述验收的实施和/或通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻和/或免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任，如在使用过程中乙方设备造成甲方或其他第三方损失的，由乙方承担损失赔偿责任。甲方代为赔偿的，有权向乙方就所承担的赔偿金进行全额追偿（或是在应付未付乙方款项中抵扣），追偿范围还包括但不限于甲方就追偿而支出的诉讼费、律师费、差旅费等全部费用。

（4）如乙方在设备中掺杂、掺假，以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，则乙方须向甲方支付合同总金额的两倍作为赔偿，法律规定严于双方合同约定赔偿标准的，按法律规定执行，乙方还应承担由此造成的一切经济损失。甲方有权将事件移交工商、质量监督等行政主管部门依法处理。

第七条 价款的结算和支付 

7.1 本项目的发票类型为增值税专用发票，发票（含预付款发票）均按照采购设备开具。发票由       向重庆环保投资集团有限公司开具增值税专用发票。 

7.2 甲方向乙方支付预付款。该预付款由重庆环保投资集团有限公司支付至乙方账户。合同正式签订后，甲方在收到乙方出具的    万元履约保函以及乙方开具的正规发票之日起 20 日内，向乙方指定的银行账户支付合同总价款【30】%的预付款，即人民币     元，大写     整。为确保本合同得以履行，乙方应在本合同签署之日起     日内，向重庆环保投资集团有限公司提供一份由金融机构出具的、金额为    万元的不可撤销、见索即付预付款保函，保函有效期须覆盖本项目全部供货、安装、验收及质保阶段。 
7.3 乙方完成供货后，经甲方进行现场初步验收，且验收合格。乙方以单厂（批次）为单位，整理全套送货单、验收单、结算资料、增值税专用发票等资料，向甲方单位提交支付申请。甲方单位在收到乙方按照本合同约定及自身要求提交的完整单据和资料（包含符合要求的增值税专用发票）后，由甲方单位将款项支付至经初步验收合格的货物货款的【70】%。 
7.4 全部厂区的设备安装调试完成，投入运行，经甲方最终验收合格，【15】个工作日内支付至经最终验收合格的货物货款的【95】%，剩余 5 %作为质保金，在质保期满(2年)后一次性无息退还给乙方。

7.5 质保期满后且质保义务履行完毕，不存在任何违约情形的，28日内无息支付质保金。存在质保违约、维修遗留问题的，顺延质保金（无息）支付直至问题整改完毕。

7.6 甲方未收到发票或者发票不符合甲方要求的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，甲方不承担延迟付款责任。 

7.7 甲方采用银行转账的方式支付款项。如乙方的账户资料发生变更，需提前 10 个工作日通知甲方，否则因甲方错转、误转等产生的一切后果由乙方承担。
7.8 本合同价款包括但不限于完成设备交货的各项生产成本、销售费用、包装费、材料费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装调试费、培训费、税费、利润、风险费、质保期服务费、资料费、运输损耗费、二次搬运费、利润等所有送货到甲方指定地点的一切费用，以及交货后的安装、调试和售后服务等所需的相关费用。除本合同约定价款外，甲方就乙方履行本合同项下全部义务不再支付任何费用。

7.9 本合同履行期间，若本合同所涉税率发生变化，不含税单价不变，具体以发票开具时间为准（即未开票部分按最新税率执行，已开票部分继续执行原税率），已按原税率开具发票的，不予返还税差。

7.10 履约保证金

7.10.1 形式:银行转账、汇票、支票或不可撤销的见索即付银行保函。

7.10.2 金额:按中标金额总价款（即指合同约定的合同暂定总价）的【10】%。

7.10.3 提交时间:乙方应在中标通知书发出（以中标通知书的签发时间开始计算）之日起 15 日内且在合同签订前，一次性足额汇入甲方指定账户。若乙方未按招标文件、合同约定向甲方提供履约担保和（或）其提供的履约担保有瑕疵、不符合要求的，乙方应向甲方支付中标金额总价款10%的违约金，同时甲方有权取消乙方中标资格和（或）单方解除合同，同时由乙方完全赔偿给甲方造成的全部损失。

7.10.4 扣划:若乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，则甲方有权直接扣划、没收履约保证金。若因乙方违约和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，甲方扣划、没收履约保证金的，乙方应于扣划、没收、兑付之日起5个工作日内补齐履约保证金至中标金额总价款的10%，否则甲方有权在所有应付款项内直接扣除相应费用作为履约保证。

7.10.5 退还时间:在合同履行期间无安全生产责任事故、环保事故及其他违约行为的，本合同项下货物全部供货、安装调试完成经甲方最终验收合格且相关工程竣工验收合格并签署货物最终验收证书、结算完成双方无异议后 30 个工作日内无息退还剩余履约保证金（若乙方未按约提交履约保证金和/或履约保证金被没收、扣除、兑付且乙方未按约补足的不予退还）。

7.10.6履约担保纠纷解决方式:诉至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

7.10.7如遇供货期延长，履约担保期限应相应延期，开具保函（包括办理延期）等的一切费用由乙方承担。

7.10.8当乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定，合同约定的履约担保条款与违约责任条款同时适用。

第八条 质量保证

8.1 质量保证金

质量保证金为结算金额的5%，在质量保证期满后且无本合同约定的逾期、违约等情况的，乙方一次性无息支付。

8.2 质量保证期

设备整体质量保证期为2年，以签署或盖章书面调试验收合格单之日起开始计算。

8.3 质保服务

（1）质保期内服务：乙方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。质量保证期内乙方须负责所有设备的免费更换、维修、重置。若甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方和制造商应在【4】小时内到达现场（远郊区【24】小时内到达现场）进行处理，确保设备正常工作；无法在【24】小时内解决的，应在【48】小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。质保期内，除因甲方使用不当造成设备损坏的，所有设备的更换、维修、重置费用均由乙方承担。如乙方怠于履行其质量保修责任，甲方通知【3】日后仍未履行的，甲方有权自行委托他人维修或更换，甲方有可直接从应当支付给乙方的款项、履约保证金（如有）扣除全部费用，或扣划相应履约保函金额（如有）。

（2）质保期满后服务：质量保证期后乙方须提供零配件的供应和优质的技术服务。质保期后乙方以最优惠的价格为用户提供零配件，并在用户所在地更换调试。乙方同时应提供免费电话咨询服务。甲方需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，乙方应确保该供应商和制造商以优惠价格提供售后服务。

第九条 双方权利义务

9.1 甲方有权对乙方设备供货、运输、安装、调试、维护、现场作业等全流程进行监督、检查、考核，有权随时查阅、调取乙方相关工作记录、检测资料、运维台账，乙方应及时配合。
9.2 甲方应当按照本合同约定的时间和方式向乙方支付费用。

9.3 乙方应按合同约定工期、质量、标准完成供货、安装、调试、培训、质保服务，服从甲方现场安全、文明施工及进度等管理。

9.4乙方进行的安装、调试、维护应当符合法律、法规、相关国家标准、行业标准的要求及本合同的相关约定。

9.5 乙方人员应当具备相应资质，持证上岗、人证相符，且为人员购买了相应保险。乙方应重视安全生产，并全权承担安全生产责任。乙方在履行本合同义务中对甲方人员、乙方人员或第三人的人身、财产造成损坏的，应当承担所有责任。
9.6 乙方在运输、装卸、安装、调试、维护中严格按照相关安全规范、环保规范等操作并承担职业健康、安全、环保职责，并购买足额保险，乙方在履行本合同中的一切安全、环保责任等均由乙方承担。

9.7 乙方不得转包、违法分包本合同，未经甲方书面同意不得转让合同权利义务。

第十条 保密义务

10.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

10.2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料（包括但不限于素材、半成品、成品）。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除后30日内，将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

10.3如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

10.4乙方对本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

10.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后持续有效。
第十一条 违约责任

11.1 乙方所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权单方面终止合同，不予支付设备价款，扣除全部履约保证金（如有），并有权要求乙方承担合同金额【10】%的违约金。若甲方已支付部分或全部设备价款的，甲方有权要求乙方退还甲方已付款项，并扣除全部履约保证金（如有），并有权要求乙方承担合同总金额【20】%的违约金。同时，乙方应当自费将设备及时收回。

11.2 由于乙方原因不实施合同或终止合同履行的，若甲方已支付部分或全部设备价款的，甲方有权要求乙方退回甲方已付款项，甲方还有权没收全部履约保证金（如有），并有权要求乙方支付合同金额【20】%违约金。

11.3 乙方必须严格按照合同约定期限进行设备的供货、安装及调试；每逾期一日，承担违约金 3000 元，违约天数按日累计，超过合同约定时间 20 日未完成设备的供货、安装及调试，甲方有权单方面终止合同，若甲方已支付部分或全部设备价款的，甲方有权要求乙方退回甲方已付款项，并扣除全部履约保证金（如有）或应付款项中扣除相应的损失，并要求乙方承担合同金额【20】%的违约金。若未经甲方同意，乙方交货时间早于本合同约定时间的，乙方应向甲方缴纳每日 / 元的场地占用费用，该设备发生任何非甲方原因导致的品质改变，甲方不承担相应责任。
11.4 乙方在完成设备的供货、安装及调试后，应保证所有设备均在30个工作日内通过验收，每逾期一日，乙方需承担违约金3000元，超过60个工作日仍未验收完成的，甲方有权终止合同，若甲方已支付部分或全部设备价款的，甲方有权要求乙方退回甲方已付款项，甲方还有权没收全部履约保证金（如有），并要求乙方承担合同金额【20】%的违约金。同时，乙方应当自费将设备及时收回。

11.5 质量保证期内设施、设备发生故障，乙方须在2小时内响应，24小时内到现场进行维修与更换且须在48小时内排除故障，否则，甲方有权按照  200  元／小时计算违约金。超过7天乙方未到现场进行处理或未能排除故障的，甲方有权另行委托第三方单位进行维修，所产生的费用由乙方承担，甲方同时可终止合同且有权没收质量保证金（如有），并追究乙方的违约责任。

11.6 因乙方在运输、搬运安装过程中造成施工场地内、外公共道路和桥梁损坏的，由乙方承担修复损坏的全部费用和承担可能引起的其他赔偿。甲方代为赔偿的，有权向乙方追偿。

11.7 因甲方原因终止合同履行的，甲方应提前【10】天通知乙方，若乙方未供货，甲方将不支付任何费用；若乙方已供货，则双方另行协商。
11.8 乙方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向甲方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

以上违约事项，除违约金以外，甲方有权要求乙方承担对甲方造成的一切损失（包括直接和间接损失），甲方可直接从应当支付给乙方的款项、履约保证金（如有）扣除，或直接兑付履约保函或扣划保证金。如应当支付给乙方的款项、履约保证金（如有）或履约保函金额（如有）无法覆盖甲方损失的，乙方应当继续赔偿。乙方应自甲方兑付或扣划履约保函（如有）之日起 60 日内，向甲方补足造成的直接和间接损失款项，包括但不限于：在整改期间的人工费用、运输费用、水电费用、预期盈利损失、停产期间按照设计负荷计算的污水处理服务费用，以及受到的行政处罚产生的经济责任等。

第十二条 争议的解决

12.1本合同适用中华人民共和国大陆地区的法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第 2 种争议解决方式：

（1）将该争议提交  重庆 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在 重庆 进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十三条 不可抗力

13.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争、疫情及疫情防控措施以及其他本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

13.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起十日内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起三十日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

13.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行九十日或以上时，双方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第十四条 其他约定事项

14.1双方在本合同签署页中预留的经办人、电话和地址作为履行本协议及发生纠纷后司法机关送达的相关法律文书使用。若一方变更预留联系方式之一的，变更方应提前3日通知另一方，否则一方向原预留联系方式之一发送文件等通知资料，均视为已履行了送达义务。邮寄送达的，包括但不限于快递公司以“查无此人”或“拒收”或“无法电话联系”等原因退回的，文书退回之日即视为送达日；同时提货柜签收或门卫室等签收亦视为送达。

14.2本合同未尽事宜，经双方协商一致签订书面补充协议。合同附件（如有）、特殊承诺（如有）和招采文件（如有）是本合同不可分割的部分。

14.3未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或全部工作转让第三人承担。

14.4本合同自双方法定代表人/负责人（或授权代表）签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，双方签字盖章日期不一致的，以最后一方签字盖章日期为生效日期。

本合同一式 捌 份，甲方（买方1和买方2）执 陆 份，乙方（卖方）执 贰 份，具有同等法律效力。

附件一：设备质量保修书

附件二：廉政合同

附件三：安全与环保管理协议

附件四：履约担保

附件五：保密协议

附件六：合同设备明细
（以下无正文）
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附件一：

设备质量保修书

甲方（全称）：重庆环保投资集团有限公司                   
乙方（全称）：                                       

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对                           设备采购及伴随服务签订质量保修书。

一、设备质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目设备质量保修责任。

质量保修范围为设备运行质保期内，包括：按国家规范及设计要求完成比选范围内的所有工作：同比选范围。

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.附属设施为设计年限规定的该工程合理使用保修期年限；

2.安装工程为二年；

质量保修期自工程完工验收合格之日起算。

工程缺陷责任期为工程完工验收合格之日起两年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人按甲方要求进行免费更换、修理等保修处理，且质保期自维修、更换等处理完成经甲方验收合格之日起重新计算。乙方未在约定期限内派人保修和（或）不履行质保义务和（或）其处理不符合合同约定的，甲方有权自行处理和（或）委托他人处理，所产生的所有费用、风险和损失等由乙方承担且甲方有权在质保金和所有应付款中直接扣除。

2.发生紧急事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

1.双方约定的其他统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的5%计留。若无质量事故的赔偿，且乙方已妥善尽职完整履行质保义务、无其他违约行为的，甲方在完工验收合格之日起满24个月后30日内无息支付剩余质保金。

2.本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为本项目合同附件，其有效期至保修期满且乙方完整履行完所有质保义务之日止。

附件二：

廉 政 合 同

为做好项目建设中的党风廉政建设和预防职务犯罪工作，保证项目建设高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的甲方重庆环保投资集团有限公司（以下简称甲方）与                        （以下简称乙方），根据工程建设、廉政建设的有关规定，特订立如下合同。

第一条 甲、乙双方共同的责任和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和规定。

（二）严格执行                                    合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法、违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请和高消费娱乐活动；不得接受乙方提供的高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、出境旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得为甲方及其工作人员报销应由个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加高档消费及高消费娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理人规程办事，不得为谋取私利进行非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实并严格遵守廉政合同及建设监理人合同的乙方，若后续工程采用邀请比选时，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请竞选权。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予依法赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应依法或依有关合同的约定予以赔偿；情节严重的，甲方可建议建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入相应建设市场的处罚。

第五条 双方约定，本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

第六条 本合同有效期为甲、乙双方签署合同之日起至该项目完成后止。

附件三：

安全与环保管理协议

甲方：重庆环保投资集团有限公司（以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方） 

  甲方将                                   委托乙方组织实施，合同已签订。为进一步明确和落实双方安全与环保方面的权利与义务，确保项目顺利实施，保证甲方范围内所有人员的安全健康和环境保护，依据相关法规，结合项目实际，经过双方充分协商，达成以下条款，共同遵守。

项目名称： 

二、作业区域：                                                  

三、作业内容：                                                                          

四、作业期限：    年    月    日-    年    月    日

五、现场代表：甲方指派     同志为现场代表；乙方指派     同志为现场代表。协调处理项目实施过程中安全、环保、消防等方面工作。

六、项目实施的要求：

（一）双方严格执行国家安全、消防、职业病、环境保护等方面的法规制度。乙方人员、车辆、物品进出甲方以及在甲方范围内从事作业活动时，严格执行甲方职安健管理体系相关规定。

（二）双方按国家法规要求建立健全安全生产管理机构和各项规章制度及安全操作规程，配备专兼职安全管理人员，确保安全投入，落实安全生产责任制，落实安全培训与安全检查。 

（三）双方按国家法规要求为本单位员工缴纳基本社会保险和意外伤害险，根据工种及作业环境实施相应体检，配备相应防护用品。

（四）货物的运输及卸车由乙方全权负责，甲方不承担此过程的一切责任。

（五）乙方在供货过程中不得对甲方生产安全造成影响，否则由乙方承担一切责任。

（六）乙方人员进入生产场所基本规定。

1.进入或作业前先接受甲方安全教育并领取出入证。

2.进入或作业时满足甲方个体防护基本规定：

作业类：安全器械、统一工作服；

非作业类：安全设备、常规着装，禁止裙子、赤脚、拖鞋、凉鞋、高跟鞋。

许可作业按风险评价规定配备防护用品及应急物资。

（七）双方人员对所在区域的作业环境、设施设备、工料等认真检查，确保安全完好。乙方作业期间严格遵守国家相关法规及操作规程和甲方的规章制度；严格按甲方的具体要求组织实施，落实各项安全防范措施；禁止进入非乙方作业活动区域，禁止随意触碰与工作无关的设备设施及仪器仪表；及时组织各类检查与巡查，发现隐患，立即整改。若有违章、违规行为，甲方有权责令停止供货，由此造成的生产安全事故概由乙方负责。

（八）作业所使用工具乙方自备，双方如需相互借用或租赁，应办理借用或租赁手续，明确安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借用方必须进行检验，并做好书面记录。借用方一经接收，设备和工具的保管、维修自行负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借用方负责。

（九）双方人员，对现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除变动的，必须经双方现场代表同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

（十）双方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材严禁挪用。

（十一）乙方作业过程中产生的固废按甲方规定妥善处置；废液不得任意排放。

（十二）因作业不慎造成甲方设施、设备损坏，立即告知甲方，根据甲方意见进行下一步工作。

（十三）作业期间临时堆放的各种设施设备自行保管，如遗失一律自行负责。作业结束后，乙方必须对现场进行清理，恢复现场环境卫生，接受甲方检查验收。

（十四）乙方在施工区域内的车辆必须遵守国家《道路交通安全法》《重庆市道路交通安全条例》等相关交通法规、规章的规定。因违反法律、法规、条例所造成的一切后果由乙方负责赔偿所有发生费用。

（十五）作业期间一旦发生生产安全、火灾、环境等方面事故，双方协力组织抢救伤员和保护现场并立即按规定报告。

七、项目实施完毕后，乙方立即向甲方项目负责人报告，项目负责人组织现场验收。验收中发现隐患或现场清理不完善时，乙方立即按甲方的要求整改后再行组织验收，直至隐患得到消除和现场清理符合要求为止。

八、乙方应保证其作业人员无从事相应服务、作业岗位的职业禁忌。乙方应遵守甲方的安全管理制度要求，具体违规违章处罚见下表。
九、违约责任：本协议同合同正本同日生效，甲方、乙方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

十、本协议未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。

十一、本协议作为合同正本的附件一式捌份，甲方（买方1和买方2）执 陆 份，乙方（卖方）执 贰 份。
	序号
	不安全行为

或不安全状态
	违约罚款金额
	依据

	1
	在生产区域吸烟
	第1次100元，第2次200元，翻倍处罚。
	现场发现、调阅监控发现人员吸烟

	2
	特种作业无证或人证不符
	1000元/次
	发现实际作业人员和报备的人员操作证不一致

	3
	未正确佩戴劳动防护用品
	500元/次
	现场发现、调阅监控发现未规范穿戴安全帽、防护鞋、安全带、安全绳等

	4
	监护不到位
	1000元/次
	作业时，乙方未指派监护人员

	5
	涉危作业未进行审批
	5000元/次
	动火、吊装、临时用电、高处、动土、有限空间、涉水、危化品装卸作业未按规定履行审批手续

	6
	作业区域安全措施落实不到位
	1000元/次
	作业区域警示标识不齐全，安全隔离不彻底，临时配电箱无防雨措施、未挂牌上锁等

	7
	上下垂直交叉作业
	1000元/次
	严禁上下垂直交叉作业

	8
	未停机维修设备
	5000元/次
	

	9
	带电拆卸电气元件
	5000元/次
	

	10
	违规堆放易燃易爆物品
	5000元/次
	

	11
	废渣、废液、废弃物乱倒乱放
	500元/次
	油脂、棉纱、塑料、纸板等随意丢弃

	12
	发生违法乱纪行为
	5000元/次
	聚众闹事、赌博偷窃、行凶斗殴等

	13
	移动式电动工具、临时配电箱漏电保护装置缺失或失效
	5000元/次
	

	14
	作业前未按要求进行安全培训
	1000元/次
	乙方未对其作业人员进行安全培训，培训签字不全或代签，培训内容与作业内容无关等

	15
	对甲方提出的安全隐患整改不及时
	1000元/次
	乙方须按照整改通知书要求整改

	16
	违反水务集团“生产安全十大禁令”
	500元/次
	重庆水务集团股份有限公司关于印发《“生产安全十大禁令”》的通知（渝水股发〔2021〕239号）


（以下无内容）

附件四：
履 约 担 保

重庆环保投资集团有限公司（甲方名称）：

鉴于重庆环保投资集团有限公司（甲方名称，以下简称“甲方”）接受                              （乙方名称，以下称“乙方”）于     年     月     日参加                          （项目名称）的竞选。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币（大写）                    元（¥                    ）。

2.担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至甲方签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

担  保  人：           　　　　　　       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字） 

地址： 　　　　　


邮政编码：  　　　　　　          

电话： 
              

传真： 


   年   月   日

附件五：
保 密 协 议

为了明确乙方保密义务，有效保护甲方的涉密信息安全，防止涉密信息以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《城市供水行业反恐怖防范工作标准》及国家相关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、保密范围：甲方依照法律规定或者有关协议的约定对外承担保密义务的事项，以及甲方认为秘密的信息或数据，包括但不限于与甲方有关的成果资料、内部生产经营数据、管网信息、信息系统配置及管理数据（系统及设备管理账号密码、配置信息等）、保安（保卫）岗位及设施设备设置、岗位人员配备情况、巡逻岗哨布置情况、地理位置信息、生产工艺、工艺流程、技术、设计、图纸、工程、硬件配置信息、备忘录、预测和估计、报表、商业计划、商业模式、公司决议、乙方通过产品收集到的保密数据等，乙方对此类信息或数据承担保密义务。

二、双方权利与义务

1.甲方人员不得因非工作需要而向乙方透露涉密信息，乙方服务关系结束后，应将与工作有关的资料交还甲方。

2.乙方对甲方人员的身份、职务、涉及的具体业务等信息必须严格保密，保证不被披露，包括意外或过失。

3.乙方不得擅自披露和发表甲方的相关信息、不得直接或间接地向甲方内部人员打听与工作无关的信息，不得允许或协助向不承担保密义务的任何第三人提供甲方的各种信息。

4.乙方派驻员工因各种原因离开工作岗位，离开后不得以任何理由或借口予以泄露。
三、违约责任

1.乙方如违反本协议下的保密义务，甲方有权立即终止合作或解除与乙方的合作关系，乙方违约造成甲方经济损失的，乙方负责按甲方实际损失承担赔偿责任（包括但不限于受害方因此遭受商业利益的损失，受害方为维权支付的费用）。

2.乙方恶意泄露甲方信息造成严重后果的，甲方有权通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任的权利。

乙方如违反本协议下的保密义务，甲方有权立即终止合作或解除与乙方的合作关系，乙方违约造成甲方经济损失的，乙方负责按甲方实际损失承担赔偿责任。
四、其他
1.本协议争议解决办法与主合同争议解决办法相同。

2.本协议作为                                        合同的附件，与主合同同时生效或终止。

3.本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

第五章  供货要求

	序号
	单位工程
	项目编码
	清单名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	3-01大盛镇污水处理厂
	030601004001
	流量计
	[项目特征]
1.名称:流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，DN65，4-20mA。
3.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1

	2
	3-01大盛镇污水处理厂
	030605001001
	在线pH计
	[项目特征]
1.名称:在线pH计
2.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。
3.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1

	3
	3-01大盛镇污水处理厂
	030502001001
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	4
	3-01大盛镇污水处理厂
	030904016001
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:5kVA，在线式，后备30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	5
	3-01大盛镇污水处理厂
	080901003001
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	6
	3-01大盛镇污水处理厂
	030610001001
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	7
	3-01大盛镇污水处理厂
	030501017001
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1

	8
	3-01大盛镇污水处理厂
	030408001001
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	862

	9
	3-01大盛镇污水处理厂
	030408002001
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	862

	10
	3-01大盛镇污水处理厂
	030408002002
	控制电缆 KVVP-5x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-5x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	88

	11
	3-01大盛镇污水处理厂
	030408002003
	控制电缆 KVVP-3x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-3x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	88

	12
	3-01大盛镇污水处理厂
	030502005001
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	510

	13
	3-01大盛镇污水处理厂
	030411001001
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	326

	14
	3-01大盛镇污水处理厂
	080901003002
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	15
	3-01大盛镇污水处理厂
	030610001002
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	16
	3-01大盛镇污水处理厂
	030507013001
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	17
	3-01大盛镇污水处理厂
	030501004001
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8

	18
	3-01大盛镇污水处理厂
	030501012001
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	19
	3-01大盛镇污水处理厂
	030507008001
	球形摄像机
	[项目特征]
1.名称:球形摄像机
2.参数:400万像素，23倍变焦，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。带室外控制箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	10

	20
	3-01大盛镇污水处理厂
	030507008002
	筒形摄像机
	[项目特征]
1.名称:筒形摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6

	21
	3-01大盛镇污水处理厂
	030507008003
	防爆型摄像机
	[项目特征]
1.名称:防爆型摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。室内壁挂支架安装。防爆等级：Ex IIC T6
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	22
	3-01大盛镇污水处理厂
	030402010001
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	17

	23
	3-01大盛镇污水处理厂
	030402010002
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	17

	24
	3-01大盛镇污水处理厂
	030502005002
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	500

	25
	3-01大盛镇污水处理厂
	030408001002
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	500

	26
	3-01大盛镇污水处理厂
	080904001001
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	27
	3-01大盛镇污水处理厂
	030507002001
	报警主机
	[项目特征]
1.名称:报警主机
2.其他:含操作屏
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1

	28
	3-01大盛镇污水处理厂
	030507002002
	脉冲主机
	[项目特征]
1.名称:脉冲主机
2.其他:四线制脉冲式电子围栏主机，双防区，能与视频监控系统联动
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	4

	29
	3-01大盛镇污水处理厂
	050307008001
	电子围栏
	[项目特征]
1.参数:4线制，φ2.0多股合金线
2.附件:线线连接器、中间收紧器安装、拉力弹簧安装、警示牌安装、终端杆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.安装
	m
	300

	30
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030601005001
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-8m，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
4.调试要求:满足设计及规范要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
7.支架形式、材质:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	3

	31
	3-02茨竹镇污水处理厂
	040602046001
	在线pH计
	[项目特征]
1.类型:在线pH计
2.参数:pH值范围:0-14，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1

	32
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030503008001
	电磁流量计
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，DN65，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1

	33
	3-02茨竹镇污水处理厂
	040602046002
	DO仪
	[项目特征]
1.类型:DO仪
2.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.参数:测量范围0-20mg/L，4-20mA
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	3

	34
	3-02茨竹镇污水处理厂
	040602046003
	ORP仪
	[项目特征]
1.类型:ORP仪
2.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.参数:测量范围-1000-1000mV，4-20mA
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2

	35
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030503008002
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1

	36
	3-02茨竹镇污水处理厂
	040602046004
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.类型:污泥浓度计
2.参数:测量范围0-10000mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1

	37
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030502001002
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1

	38
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030904016002
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:5kVA，在线式，后备30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1

	39
	3-02茨竹镇污水处理厂
	080901003003
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	40
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030610001003
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	41
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030501017002
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1

	42
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030408001009
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	628

	43
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030408002004
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	628

	44
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030408002005
	控制电缆 KVVP-5x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-5x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	144

	45
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030408002006
	控制电缆 KVVP-3x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-3x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	144

	46
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030502005003
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:满足设计要求及验收规范
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	444

	47
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030411001002
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	322

	48
	3-02茨竹镇污水处理厂
	080901003004
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	49
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030610001004
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	50
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030507013002
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	51
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030501004002
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8

	52
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030501012002
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	53
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030507008004
	球形摄像机
	[项目特征]
1.名称:球形摄像机
2.参数:400万像素，23倍变焦，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。带室外控制箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8

	54
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030507008005
	筒形摄像机
	[项目特征]
1.名称:筒形摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	7

	55
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030507008006
	防爆型摄像机
	[项目特征]
1.名称:防爆型摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。室内壁挂支架安装。防爆等级：Ex IIC T6
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	56
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030402010003
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	17

	57
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030402010004
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	17

	58
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030502005004
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	850

	59
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030408001010
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	850

	60
	3-02茨竹镇污水处理厂
	080904001002
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	61
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030507002003
	报警主机
	[项目特征]
1.名称:报警主机
2.其他:含操作屏
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1

	62
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030507002004
	脉冲主机
	[项目特征]
1.名称:脉冲主机
2.其他:四线制脉冲式电子围栏主机，双防区，能与视频监控系统联动
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	4

	63
	3-02茨竹镇污水处理厂
	050307008002
	电子围栏
	[项目特征]
1.参数:4线制，φ2.0多股合金线
2.附件:线线连接器、中间收紧器安装、拉力弹簧安装、警示牌安装、终端杆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m
	300

	64
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030601005002
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-8m，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	3

	65
	3-03兴隆镇污水处理厂
	040602046005
	在线pH计
	[项目特征]
1.类型:在线pH计
2.参数:pH值范围:0-14，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1

	66
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030503008003
	电磁流量计
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，DN65，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	2

	67
	3-03兴隆镇污水处理厂
	040602046006
	DO仪
	[项目特征]
1.类型:DO仪
2.参数:测量范围0-20mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	4

	68
	3-03兴隆镇污水处理厂
	040602046007
	ORP仪
	[项目特征]
1.类型:ORP仪
2.参数:测量范围-1000-1000mV，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2

	69
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030503008004
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1

	70
	3-03兴隆镇污水处理厂
	040602046008
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.类型:污泥浓度计
2.参数:测量范围0-10000mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2

	71
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030601004002
	巴歇尔流量计
	[项目特征]
1.名称:巴歇尔流量计
2.型号:成套设备，包括巴歇尔槽体、超声波探头、分体式显示仪等 含配套仪表箱及支架
3.规格:Qmax=115m³/h 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1

	72
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030605001002
	便携多参数水质测定仪
	[项目特征]
1.名称:便携多参数水质测定仪
2.规格:pH / 溶解氧（DO）/ORP/ 温度
3.附件:含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1

	73
	3-03兴隆镇污水处理厂
	031003001006
	紫外可见分光光度计
	[项目特征]
1.类型:紫外可见分光光度计
2.规格、压力等级:波长范围200-1000nm，光谱带宽4nm，光程5～100mm
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	1

	74
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030502001003
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1

	75
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030904016003
	UPS不间断电源3KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:3KVA.AC220V 进AC220V出.在线式后各时间30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1

	76
	3-03兴隆镇污水处理厂
	080901003005
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	77
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030610001005
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	78
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030501017003
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1

	79
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030408001018
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	545

	80
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030408002007
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	545

	81
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030408002008
	控制电缆 KVVP-8x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-8x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	216

	82
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030502005005
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	200

	83
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030411001006
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	360

	84
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030411001007
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	70

	85
	3-03兴隆镇污水处理厂
	080901003006
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	86
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030610001006
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	87
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030507013003
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	88
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030501004003
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	9.00 

	89
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030501012003
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	90
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030507008007
	高清网络枪机
	[项目特征]
1.名称:高清网络枪机
2.参数:400 万像素CMOS 传感器,分辨率1920*1080,内置100M 网口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	14.00 

	91
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030402010005
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	14

	92
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030402010006
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	14

	93
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030502005006
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	280

	94
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030408001019
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	280

	95
	3-03兴隆镇污水处理厂
	080904001003
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	96
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017010
	监控设备箱
	[项目特征]
1.名称:监控设备箱
2.规格:350X300X250，不锈钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.接地
	台
	14

	97
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030410001001
	安装立杆
	[项目特征]
1.名称:安装立杆
2.规格:高4.0m ,不锈钢,含附件,避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.施工定位
2.电杆组立
3.土(石)方挖填
4.底盘、拉盘、卡盘安装
5.电杆防腐
6.拉线制作、安装
7.现浇基础、基础垫层
8.工地运输
	根
	14

	98
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030507002005
	报警主机
	[项目特征]
1.名称:报警主机
2.其他:含操作屏
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1

	99
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030507002006
	脉冲主机
	[项目特征]
1.名称:脉冲主机
2.其他:四线制脉冲式电子围栏主机，双防区，能与视频监控系统联动
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	4

	100
	3-03兴隆镇污水处理厂
	050307008003
	电子围栏
	[项目特征]
1.参数:4线制，φ2.0多股合金线
2.附件:线线连接器、中间收紧器安装、拉力弹簧安装、警示牌安装、终端杆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m
	190

	101
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601004005
	电磁流量计
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:DN125,0-100m3/h,输出4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	102
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601004006
	回用水提升水箱液位计
	[项目特征]
1.名称:回用水提升水箱液位计
2.规格:超声波液位计，量程：0.3~5.0m，成套安装，含支架及操作箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	103
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005003
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-8m，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	4.00 

	104
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	040602046009
	在线pH计
	[项目特征]
1.类型:在线pH计
2.参数:pH值范围:0-14，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	105
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030503008005
	电磁流量计 DN50
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:DN50,一体安装
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	2.00 

	106
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030503008006
	电磁流量计 DN400
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:DN400
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	107
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	040602046010
	DO仪
	[项目特征]
1.类型:DO仪
2.参数:测量范围0-20mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	108
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	040602046011
	ORP仪
	[项目特征]
1.类型:ORP仪
2.参数:测量范围-1000-1000mV，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	109
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030605001003
	COD在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:COD在线监测仪
2.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。  含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	110
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030503008007
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	111
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	040602046012
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.类型:污泥浓度计
2.参数:测量范围0-10000mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	112
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005004
	余氯分析仪
	[项目特征]
1.名称:余氯分析仪
2.规格:二氧化氯设备厂家配套
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	113
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005005
	漏氯报警仪
	[项目特征]
1.名称:漏氯报警仪
2.规格:0~100%
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	114
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005006
	水质分析预处理装置及采样系统
	[项目特征]
1.名称:水质分析预处理装置及采样系统
2.规格:仪表配套
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	115
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030503008008
	明渠流量计
	[项目特征]
1.名称:明渠流量计
2.规格:1.5~100L/s,巴氏计量槽厂家成套
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	116
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005007
	好氧池2液位计
	[项目特征]
1.名称:好氧池2液位计
2.规格:超声波液位计,量程:0.1~3.0m,测量精度0.05米 ，含配套仪表箱及支架
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	117
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005008
	回用水池液位计
	[项目特征]
1.名称:回用水池液位计
2.规格:超声波液位计,量程:0.3~5.0m，含配套仪表箱及支架
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	118
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005009
	一体式超声波液位仪 0.25~6m
	[项目特征]
1.名称:一体式超声波液位仪
2.规格:0.25~6m
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	119
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005010
	一体式超声波液位仪 0.25~8m
	[项目特征]
1.名称:一体式超声波液位仪
2.规格:0.25~8m
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	120
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030601005011
	一体式超声波液位仪 0.3~3.0m
	[项目特征]
1.名称:一体式超声波液位仪
2.规格:0.25~8m
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	121
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017017
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.规格:05YA,600(W)x800(H)x350(D)
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	1.00 

	122
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404005002
	旋流沉砂设备控制系统
	[项目特征]
1.名称:旋流沉砂设备控制系统
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
	台
	2.00 

	123
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404005003
	MBR控制系统
	[项目特征]
1.名称:MBR控制系统
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
	台
	1.00 

	124
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404005004
	PLC柜
	[项目特征]
1.名称:PLC柜
2.规格:WXDXH(mm):800x800x2200
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
	台
	1.00 

	125
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030904016004
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:2KVA,AC220V进,AC220V出,在线式,后备时间30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	126
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030904016005
	UPS不间断电源2KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:UPS不间断电源2KVA 配电池组
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	127
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030904016006
	UPS不间断电源3KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:UPS不间断电源3KVA 配电池组
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	128
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030503008009
	压力变送器
	[项目特征]
1.名称:压力变送器
2.规格:0~200kPa
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	129
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501013001
	工控机 含显示屏
	[项目特征]
1.名称:工控机 含显示屏
2.规格:工控计算机,19英寸(4U)机架式,酷睿i74G/4G/500G,配键鼠,WINDOWS操作系统等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.插件安装
3.接信号线、电源线、地线
	台
	2.00 

	130
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501002001
	打印机 喷墨,A3,网络型
	[项目特征]
1.名称:打印机
2.规格:喷墨,A3,网络型
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	131
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501002002
	打印机 激光,A4,网络型
	[项目特征]
1.名称:打印机
2.规格:激光,A4,网络型
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	132
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501017004
	监控组态软件
	[项目特征]
1.名称:监控组态软件
2.规格:运行版,1024点
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	133
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501017005
	监控组态软件
	[项目特征]
1.名称:监控组态软件
2.规格:完整版,1024点
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	134
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501017006
	组态软件
	[项目特征]
1.名称:组态软件
2.规格:与PLC配套
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	135
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030610001007
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	136
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017018
	电源配电箱
	[项目特征]
1.名称:电源配电箱
2.规格:APzh,WxDxH:500x280x600,挂墙安装,
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	137
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502012001
	多功能组合插座
	[项目特征]
1.名称:多功能组合插座
2.规格:8位,带防雷,AC220V,16A
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板
	个
	2.00 

	138
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502005007
	通讯网线
	[项目特征]
1.名称:通讯网线
2.规格:CAT5-4p-STP
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	100.00 

	139
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501012004
	交换机
	[项目特征]
1.名称:交换机
2.规格:4个10/100M电口和2个固定100BASE-FX多模上行链路光端口,工业级,配AC220V~DC24V电源适配器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	140
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030409010001
	网线防雷器
	[项目特征]
1.名称:网线防雷器
2.规格:RJ45S-ATM/8-F
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
3.接地
	个
	1.00 

	141
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	011103001001
	中控室地板
	[项目特征]
1.粘结层厚度、材料种类:防静电地板(600x600x1.2)
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输
	m2
	20.00 

	142
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030506007001
	投影仪
	[项目特征]
1.名称:投影仪
2.规格:DLP,3200流明,1024*768,10000:1
3.功能、用途:配自动幕
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	143
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502015001
	光纤终端盒
	[项目特征]
1.光缆芯数:含跳线及配套附件
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.接续
2.测试
	个
	2.00 

	144
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502015002
	光纤收发器
	[项目特征]
1.名称:光纤收发器
2.参数:1光口,1RJ45接口
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.接续
2.测试
	个
	1.00 

	145
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404005005
	消毒设备控制系统
	[项目特征]
1.名称:消毒设备控制系统
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
	台
	1.00 

	146
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404005006
	MBR控制系统
	[项目特征]
1.名称:MBR控制系统
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
	台
	1.00 

	147
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002009
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	2445.00 

	148
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002010
	控制电缆 DJYVP-2x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-2x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	271.00 

	149
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408001028
	电力电缆 YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1850.00 

	150
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002011
	控制电缆 KVVP-24x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-24x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	44.00 

	151
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002012
	控制电缆 KVVP-14x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-14x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	101.00 

	152
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002013
	控制电缆 KVVP-19x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-19x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	84.00 

	153
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002014
	控制电缆 KVVP-26x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-26x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	70.00 

	154
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002015
	控制电缆 KVVP-18x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-18x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	70.00 

	155
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002016
	控制电缆 KVVP-10x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-10x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	25.00 

	156
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002017
	控制电缆 KVVP-5x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-5x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	207.00 

	157
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002018
	控制电缆 KVV-10x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVV-10x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	226.00 

	158
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002019
	控制电缆 KVV-14x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVV-14x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	37.00 

	159
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002020
	控制电缆 KVV-6x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVV-6x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	25.00 

	160
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002021
	控制电缆 KVV-12x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVV-12x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	70.00 

	161
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408002022
	控制电缆 KVV-4x1.5
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVV-4x1.5
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	160.00 

	162
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502005008
	通讯线
	[项目特征]
1.名称:通讯线
2.规格:CAT5-4 P-STP
3.敷设方式:综合考虑
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	1190.00 

	163
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502007001
	通讯光纤 多模光纤,4芯
	[项目特征]
1.名称:通讯光纤
2.规格:多模光纤,4芯
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	180.00 

	164
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502007002
	通讯总线
	[项目特征]
1.名称:通讯总线
2.规格:RS485通讯总线
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	295.00 

	165
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030411001012
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	318.00 

	166
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030411001013
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN25
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	15.00 

	167
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030610001008
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	168
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030507013004
	硬盘录像机
	[项目特征]
1.名称:硬盘录像机
2.规格:分辨率:720p;压缩格式:H.264;工业级;视频输入:16路,BNC接口;输出:VGA接口,HDMI接口,
BNC接口;支持回放;4个SATA硬盘接口,1个eSATA接口;RJ45接口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	169
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030507013005
	DVR专用硬盘
	[项目特征]
1.名称:DVR专用硬盘
2.规格:ST-2T
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	170
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030501013002
	显示器
	[项目特征]
1.名称:显示器
2.规格:22",LCD
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.插件安装
3.接信号线、电源线、地线
	台
	1.00 

	171
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502012002
	多功能组合插座
	[项目特征]
1.名称:多功能组合插座
2.规格:8位,带防雷
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板
	个
	1.00 

	172
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030502005009
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.规格:超五类网线
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	300.00 

	173
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030408001029
	电力电缆YJV-3X2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3X2.5
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	300.00 

	174
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030411001014
	配管 SC25
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN25
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	300.00 

	175
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030507008008
	CCD彩色摄像机 室内
	[项目特征]
1.名称:CCD彩色摄像机 室内
2.参数:室内,彩色一体化系统(枪机),采用1/3"CCD,信号制式PAL;清晰度大于700TVL;23倍变焦(集成云台,解码器),配安装支架及电源适配器等附件
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	5.00 

	176
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030507008009
	CCD彩色摄像机 室外
	[项目特征]
1.名称:CCD彩色摄像机 室外
2.参数:室外,彩色一体化智能球机,水平方向360°,采用1/3"CCD,信号制式PAL;清晰度大于700TVL
;23倍变焦(集成云台,解码器);带红外功能;配安装支架或立杆及电源适配器等附件,室外立杆须配避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	4.00 

	177
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030409010002
	视频监控三合一防雷器
	[项目特征]
1.名称:视频监控三合一防雷器
2.规格:视频数据电源防雷模块
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
3.接地
	个
	9.00 

	178
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404016001
	控制箱
	[项目特征]
1.名称:控制箱
2.型号:室外安装4台(内装摄像机电源、避雷器和空开等),不锈钢材质,IP65;室内安装4台(内装摄像机电源和空开等)
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	1.00 

	179
	3-05古路镇污水处理厂
	030605001004
	在线pH计
	[项目特征]
1.名称:在线pH计
2.规格:pH范围：0-14 4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	180
	3-05古路镇污水处理厂
	030601004008
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-10m，测试精度±5%，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	181
	3-05古路镇污水处理厂
	030601004009
	DO仪
	[项目特征]
1.名称:DO仪
2.规格:测量范围0-20mg/L 4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.支架形式、材质:含设备支架等附件
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	182
	3-05古路镇污水处理厂
	030601004010
	污泥浓度计仪
	[项目特征]
1.名称:污泥浓度计仪
2.规格:测量范围0-10000mg/L 4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.支架形式、材质:含设备支架等附件
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	183
	3-05古路镇污水处理厂
	030605001005
	COD在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:COD在线监测仪
2.规格:含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	4.00 

	184
	3-05古路镇污水处理厂
	030605001006
	氨氮在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:氨氮在线监测仪
2.规格:量程0-200mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	185
	3-05古路镇污水处理厂
	030605001007
	数采仪
	[项目特征]
1.名称:数采仪
2.规格:含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	186
	3-05古路镇污水处理厂
	030601004011
	明渠流量计
	[项目特征]
1.名称:明渠流量计
2.规格:超声波流量计，配套超声波探头、分体式显示仪，测量范围：0-50m3/h 4-20mA  含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	187
	3-05古路镇污水处理厂
	030605001008
	浮球液位控制器
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制器
2.规格:0-3m 220V 高低液位
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	188
	3-05古路镇污水处理厂
	030109012007
	紫外消毒设备
	[项目特征]
1.名称:紫外消毒设备
2.型号:含成套控制箱等
3.规格:设备功率450W 接口DN150 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查
3.电动机安装
4.二次灌浆
5.单机试运转
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	189
	3-05古路镇污水处理厂
	030502001004
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	190
	3-05古路镇污水处理厂
	030904016007
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:5kVA，在线式，后备30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	191
	3-05古路镇污水处理厂
	080901003007
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	192
	3-05古路镇污水处理厂
	030610001009
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	193
	3-05古路镇污水处理厂
	030501017007
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	194
	3-05古路镇污水处理厂
	030408001057
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	442.00 

	195
	3-05古路镇污水处理厂
	030408002025
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	442.00 

	196
	3-05古路镇污水处理厂
	030408002026
	控制电缆 KVVP-5x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-5x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	120.00 

	197
	3-05古路镇污水处理厂
	030408002027
	控制电缆 KVVP-3x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-3x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	120.00 

	198
	3-05古路镇污水处理厂
	030502005010
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	106.00 

	199
	3-05古路镇污水处理厂
	030411001025
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	193.00 

	200
	3-05古路镇污水处理厂
	080901003008
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	201
	3-05古路镇污水处理厂
	030610001010
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	202
	3-05古路镇污水处理厂
	030507013006
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	203
	3-05古路镇污水处理厂
	030501004004
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8.00 

	204
	3-05古路镇污水处理厂
	030501012005
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	205
	3-05古路镇污水处理厂
	030507008010
	球形摄像机
	[项目特征]
1.名称:球形摄像机
2.参数:400万像素，23倍变焦，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。带室外控制箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	9.00 

	206
	3-05古路镇污水处理厂
	030507008011
	筒形摄像机
	[项目特征]
1.名称:筒形摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6.00 

	207
	3-05古路镇污水处理厂
	030402010007
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	15.00 

	208
	3-05古路镇污水处理厂
	030402010008
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	15.00 

	209
	3-05古路镇污水处理厂
	030502005011
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	750.00 

	210
	3-05古路镇污水处理厂
	030408001058
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	750.00 

	211
	3-05古路镇污水处理厂
	080904001004
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	212
	3-05古路镇污水处理厂
	030507002007
	报警主机
	[项目特征]
1.名称:报警主机
2.其他:含操作屏
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1.00 

	213
	3-05古路镇污水处理厂
	030507002008
	脉冲主机
	[项目特征]
1.名称:脉冲主机
2.其他:四线制脉冲式电子围栏主机，双防区，能与视频监控系统联动
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	4.00 

	214
	3-05古路镇污水处理厂
	050307008004
	电子围栏
	[项目特征]
1.参数:4线制，φ2.0多股合金线
2.附件:线线连接器、中间收紧器安装、拉力弹簧安装、警示牌安装、终端杆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m
	200.00 

	215
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001010
	厌氧池ORP仪
	[项目特征]
1.名称:厌氧池ORP仪
2.规格:测量范围-1000-1000mV 4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	216
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001011
	好氧池DO仪
	[项目特征]
1.名称:好氧池DO仪
2.规格:测量范围0-20mg/L 4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	217
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001012
	好氧池污泥浓度计仪
	[项目特征]
1.名称:好氧池污泥浓度计仪
2.规格:测量范围0-10000mg/L 4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	218
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001013
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h 4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	219
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001014
	进水在线监测室
	[项目特征]
1.名称:进水在线监测室
2.规格:氨氮、COD在线监测仪、数采仪各一台，空调一台
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	220
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001015
	总磷在线监测仪 测量范围0-50mg/L 4-20mA
	[项目特征]
1.名称:总磷在线监测仪
2.规格:测量范围0-50mg/L 4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	221
	3-06大湾镇污水处理厂
	030605001016
	总磷在线监测仪 测量范围0-100mg/L 4-20mA
	[项目特征]
1.名称:总磷在线监测仪
2.规格:测量范围0-100mg/L 4-20mA
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	222
	3-06大湾镇污水处理厂
	030502001005
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	223
	3-06大湾镇污水处理厂
	030904016008
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:5kVA，在线式，后备30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	224
	3-06大湾镇污水处理厂
	080901003009
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	225
	3-06大湾镇污水处理厂
	030610001011
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	226
	3-06大湾镇污水处理厂
	030501017008
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	227
	3-06大湾镇污水处理厂
	030408001066
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1338.00 

	228
	3-06大湾镇污水处理厂
	030408002028
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1338.00 

	229
	3-06大湾镇污水处理厂
	030408002029
	控制电缆 KVVP-5x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-5x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	50.00 

	230
	3-06大湾镇污水处理厂
	030408002030
	控制电缆 KVVP-3x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-3x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	50.00 

	231
	3-06大湾镇污水处理厂
	030502005012
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	198.00 

	232
	3-06大湾镇污水处理厂
	030411001029
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	316.00 

	233
	3-06大湾镇污水处理厂
	080901003010
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	234
	3-06大湾镇污水处理厂
	030610001012
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	235
	3-06大湾镇污水处理厂
	030507013007
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	236
	3-06大湾镇污水处理厂
	030501004005
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8.00 

	237
	3-06大湾镇污水处理厂
	030501012006
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	238
	3-06大湾镇污水处理厂
	030507008012
	球形摄像机
	[项目特征]
1.名称:球形摄像机
2.参数:400万像素，23倍变焦，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。带室外控制箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	10.00 

	239
	3-06大湾镇污水处理厂
	030507008013
	筒形摄像机
	[项目特征]
1.名称:筒形摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6.00 

	240
	3-06大湾镇污水处理厂
	030507008014
	防爆型摄像机
	[项目特征]
1.名称:防爆型摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。室内壁挂支架安装。防爆等级：Ex IIC T6
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	241
	3-06大湾镇污水处理厂
	030402010009
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	21.00 

	242
	3-06大湾镇污水处理厂
	030402010010
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	21.00 

	243
	3-06大湾镇污水处理厂
	030502005013
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	1000.00 

	244
	3-06大湾镇污水处理厂
	030408001067
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1000.00 

	245
	3-06大湾镇污水处理厂
	080904001005
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	246
	3-06大湾镇污水处理厂
	030507002009
	报警主机
	[项目特征]
1.名称:报警主机
2.其他:含操作屏
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1.00 

	247
	3-06大湾镇污水处理厂
	030507002010
	脉冲主机
	[项目特征]
1.名称:脉冲主机
2.其他:四线制脉冲式电子围栏主机，双防区，能与视频监控系统联动
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	8.00 

	248
	3-06大湾镇污水处理厂
	050307008005
	电子围栏
	[项目特征]
1.参数:4线制，φ2.0多股合金线
2.附件:线线连接器、中间收紧器安装、拉力弹簧安装、警示牌安装、终端杆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m
	300.00 

	249
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001017
	COD在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:COD在线监测仪
2.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。  含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	250
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001018
	氨氮在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:氨氮在线监测仪
2.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	251
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001019
	总氮在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:总氮在线监测仪
2.规格:含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	252
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001020
	总磷在线监测仪
	[项目特征]
1.名称:总磷在线监测仪
2.规格:含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	253
	3-07王家街道污水处理厂
	040602046013
	在线pH计
	[项目特征]
1.类型:在线pH计
2.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.参数:pH值范围:0-14，4-20mA。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	254
	3-07王家街道污水处理厂
	040602046014
	超声波液位计
	[项目特征]
1.类型:超声波液位计
2.规格、型号:量程0-8m。4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	255
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001021
	ORP仪
	[项目特征]
1.名称:ORP仪
2.规格:测量范围-1000-1000mV 4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	256
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001022
	DO仪
	[项目特征]
1.名称:DO仪
2.规格:测量范围0-20mg/L4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	257
	3-07王家街道污水处理厂
	030605001023
	污泥浓度计仪
	[项目特征]
1.名称:污泥浓度计仪
2.规格:测量范围0-10000mg/L4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	258
	3-07王家街道污水处理厂
	030601004013
	明渠流量计
	[项目特征]
1.名称:明渠流量计
2.规格:Qmax=115m³/h   玻璃钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	259
	3-07王家街道污水处理厂
	030502001006
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	260
	3-07王家街道污水处理厂
	030904016009
	UPS不间断电源3KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:3KVA.AC220V 进AC220V出.在线式后各时间30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	261
	3-07王家街道污水处理厂
	080901003011
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	262
	3-07王家街道污水处理厂
	030610001013
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	263
	3-07王家街道污水处理厂
	030501017009
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	264
	3-07王家街道污水处理厂
	030411003006
	弱电桥架100*100
	[项目特征]
1.名称:弱电桥架
2.规格:100*100
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	30.00 

	265
	3-07王家街道污水处理厂
	030408001074
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	925.00 

	266
	3-07王家街道污水处理厂
	030408002031
	控制电缆 DJYVP-2x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-2x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	925.00 

	267
	3-07王家街道污水处理厂
	030408002032
	控制电缆 KVVP-8x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-8x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	240.00 

	268
	3-07王家街道污水处理厂
	030502005014
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	420.00 

	269
	3-07王家街道污水处理厂
	030411001034
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	200.00 

	270
	3-07王家街道污水处理厂
	030411001035
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	55.00 

	271
	3-07王家街道污水处理厂
	080901003012
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	272
	3-07王家街道污水处理厂
	030610001014
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	273
	3-07王家街道污水处理厂
	030507013008
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	274
	3-07王家街道污水处理厂
	030501004006
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8.00 

	275
	3-07王家街道污水处理厂
	030501012007
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	276
	3-07王家街道污水处理厂
	030507008015
	高清网络枪机
	[项目特征]
1.名称:高清网络枪机
2.参数:400 万像素CMOS 传感器,分辨率1920*1080,内置100M 网口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	12.00 

	277
	3-07王家街道污水处理厂
	030402010011
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	12.00 

	278
	3-07王家街道污水处理厂
	030402010012
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	12.00 

	279
	3-07王家街道污水处理厂
	030502005015
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	360.00 

	280
	3-07王家街道污水处理厂
	030408001075
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	360.00 

	281
	3-07王家街道污水处理厂
	080904001006
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	282
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017032
	监控设备箱
	[项目特征]
1.名称:监控设备箱
2.规格:350X300X250，不锈钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.接地
	台
	12.00 

	283
	3-07王家街道污水处理厂
	030410001002
	安装立杆
	[项目特征]
1.名称:安装立杆
2.规格:高4.0m ,不锈钢,含附件,避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.施工定位
2.电杆组立
3.土(石)方挖填
4.底盘、拉盘、卡盘安装
5.电杆防腐
6.拉线制作、安装
7.现浇基础、基础垫层
8.工地运输
	根
	12.00 

	284
	3-08统景镇污水处理厂
	030601005012
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-8m，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	285
	3-08统景镇污水处理厂
	040602046015
	在线pH计
	[项目特征]
1.类型:在线pH计
2.参数:pH值范围:0-14，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	286
	3-08统景镇污水处理厂
	030503008010
	电磁流量计
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，DN65，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	287
	3-08统景镇污水处理厂
	030503008011
	在线ORP计
	[项目特征]
1.名称:在线ORP计
2.规格:测量范围-1000-1000mV。4-20mA 含配套仪表箱及支架
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	4.00 

	288
	3-08统景镇污水处理厂
	040602046016
	DO仪
	[项目特征]
1.类型:DO仪
2.参数:测量范围0-20mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	289
	3-08统景镇污水处理厂
	040602046017
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.类型:污泥浓度计
2.参数:测量范围0-10000mg/L，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	290
	3-08统景镇污水处理厂
	030503008012
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，4-20mA 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	291
	3-08统景镇污水处理厂
	030503008013
	巴歇尔流量计
	[项目特征]
1.名称:巴歇尔流量计
2.规格:Qmax=115m3/h 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	292
	3-08统景镇污水处理厂
	030601004015
	液位计
	[项目特征]
1.名称:液位计
2.规格:4-20mA输出 含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	293
	3-08统景镇污水处理厂
	030502001007
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	294
	3-08统景镇污水处理厂
	030904016010
	UPS不间断电源3KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:3KVA.AC220V 进AC220V出.在线式后各时间30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	295
	3-08统景镇污水处理厂
	080901003013
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	296
	3-08统景镇污水处理厂
	030610001015
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	297
	3-08统景镇污水处理厂
	030501017010
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	298
	3-08统景镇污水处理厂
	030408001082
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	940.00 

	299
	3-08统景镇污水处理厂
	030408002033
	控制电缆 DJYVP-2x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-2x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	940.00 

	300
	3-08统景镇污水处理厂
	030408002034
	控制电缆 KVVP-8x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-8x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	155.00 

	301
	3-08统景镇污水处理厂
	030502005016
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	300.00 

	302
	3-08统景镇污水处理厂
	030411001039
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	500.00 

	303
	3-08统景镇污水处理厂
	030411001040
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	100.00 

	304
	3-08统景镇污水处理厂
	080901003014
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	305
	3-08统景镇污水处理厂
	030610001016
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	306
	3-08统景镇污水处理厂
	030507013009
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	307
	3-08统景镇污水处理厂
	030501004007
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	9.00 

	308
	3-08统景镇污水处理厂
	030501012008
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	309
	3-08统景镇污水处理厂
	030507008016
	高清网络枪机
	[项目特征]
1.名称:高清网络枪机
2.参数:400 万像素CMOS 传感器,分辨率1920*1080,内置100M 网口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	13.00 

	310
	3-08统景镇污水处理厂
	030402010013
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	13.00 

	311
	3-08统景镇污水处理厂
	030402010014
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	13.00 

	312
	3-08统景镇污水处理厂
	030502005017
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	260.00 

	313
	3-08统景镇污水处理厂
	030408001083
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	260.00 

	314
	3-08统景镇污水处理厂
	080904001007
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	315
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017041
	监控设备箱
	[项目特征]
1.名称:监控设备箱
2.规格:350X300X250，不锈钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.接地
	台
	13.00 

	316
	3-08统景镇污水处理厂
	030410001003
	安装立杆
	[项目特征]
1.名称:安装立杆
2.规格:高4.0m ,不锈钢,含附件,避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.施工定位
2.电杆组立
3.土(石)方挖填
4.底盘、拉盘、卡盘安装
5.电杆防腐
6.拉线制作、安装
7.现浇基础、基础垫层
8.工地运输
	根
	13.00 

	317
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030601004017
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:0~8m
3.支架:具体做法详国标图集11D703-2  ，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	318
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030605001024
	在线pH计
	[项目特征]
1.名称:在线pH计
2.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	319
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030601004018
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-10m，测试精度±5%。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	8.00 

	320
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030605001025
	ORP仪
	[项目特征]
1.名称:ORP仪
2.规格:测量范围-1000-1000mV，4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	321
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030605001026
	DO仪
	[项目特征]
1.名称:DO仪
2.规格:测量范围0-20mg/L。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	322
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030602001001
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.名称:污泥浓度计
2.规格:测量范围0-10000mg/L,4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	323
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030601004019
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-100m3/h。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	324
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030502001008
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	325
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030904016011
	UPS不间断电源3KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:3KVA.AC220V 进AC220V出.在线式后各时间30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	326
	3-09洛碛镇污水处理厂
	080901003015
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	327
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030610001017
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	328
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030501017011
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	329
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030408001090
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1295.00 

	330
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030408002035
	控制电缆 DJYVP-2x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-2x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1295.00 

	331
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030408002036
	控制电缆 KVVP-8x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-8x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	2870.00 

	332
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030502005018
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	165.00 

	333
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030411001046
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	900.00 

	334
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030411001047
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	50.00 

	335
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030411001048
	配管 SC100
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN100
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	226.00 

	336
	3-09洛碛镇污水处理厂
	080901003016
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	337
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030610001018
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	338
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030507013010
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	339
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030501004008
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	10.00 

	340
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030501012009
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	341
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030507008017
	高清网络枪机
	[项目特征]
1.名称:高清网络枪机
2.参数:400 万像素CMOS 传感器,分辨率1920*1080,内置100M 网口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	15.00 

	342
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030402010015
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	15.00 

	343
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030402010016
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	15.00 

	344
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030502005019
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	450.00 

	345
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030408001091
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	450.00 

	346
	3-09洛碛镇污水处理厂
	080904001008
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	347
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017048
	监控设备箱
	[项目特征]
1.名称:监控设备箱
2.规格:350X300X250，不锈钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.接地
	台
	15.00 

	348
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030410001004
	安装立杆
	[项目特征]
1.名称:安装立杆
2.规格:高4.0m ,不锈钢,含附件,避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.施工定位
2.电杆组立
3.土(石)方挖填
4.底盘、拉盘、卡盘安装
5.电杆防腐
6.拉线制作、安装
7.现浇基础、基础垫层
8.工地运输
	根
	15.00 

	349
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030605001027
	在线pH计
	[项目特征]
1.名称:在线pH计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	350
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030601004022
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:量程0-8m，4-20mA，含安装支架。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	351
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030605001028
	ORP仪
	[项目特征]
1.名称:ORP仪
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:测量范围-1000-1000mV，4-20mA。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	352
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030605001029
	DO仪
	[项目特征]
1.名称:DO仪
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:测量范围0-20mg/L，4-20mA。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	353
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030602001002
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.名称:污泥浓度计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:测量范围0-10000mg/L，4-20mA。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	354
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030601004023
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:量程0-8m，4-20mA，含安装支架。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	355
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030601004024
	明渠流量计
	[项目特征]
1.名称:明渠流量计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:Qmax=150m3/h
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	356
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030601004025
	COD、氨氮在线检测仪
	[项目特征]
1.名称:COD、氨氮在线检测仪
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:0~8m
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	357
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030502001009
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	358
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030904016012
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:5kVA，在线式，后备30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	359
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	080901003017
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	360
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030610001019
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	361
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030501017012
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	362
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030408001102
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1250.00 

	363
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030408002037
	控制电缆 DJYVP-2x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-2x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1250.00 

	364
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030408002038
	控制电缆 KVVP-8x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-8x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	240.00 

	365
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030502005020
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	365.00 

	366
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030411001055
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	290.00 

	367
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030411001056
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	50.00 

	368
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	080901003018
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	369
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030610001020
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	370
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030507013011
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	371
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030501004009
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	9.00 

	372
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030501012010
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	373
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030507008018
	高清网络枪机
	[项目特征]
1.名称:高清网络枪机
2.参数:400 万像素CMOS 传感器,分辨率1920*1080,内置100M 网口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	14.00 

	374
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030402010017
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	14.00 

	375
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030402010018
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	14.00 

	376
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030502005021
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	420.00 

	377
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030408001103
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	420.00 

	378
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	080904001009
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	379
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017058
	监控设备箱
	[项目特征]
1.名称:监控设备箱
2.规格:350X300X250，不锈钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.接地
	台
	14.00 

	380
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030410001005
	安装立杆
	[项目特征]
1.名称:安装立杆
2.规格:高4.0m ,不锈钢,含附件,避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.施工定位
2.电杆组立
3.土(石)方挖填
4.底盘、拉盘、卡盘安装
5.电杆防腐
6.拉线制作、安装
7.现浇基础、基础垫层
8.工地运输
	根
	14.00 

	381
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030601004026
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:0~8m
4.支架:具体做法详国标图集11D703-2 
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	382
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030605001030
	在线pH计
	[项目特征]
1.名称:在线pH计
2.规格:pH值范围:0-14，4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	1.00 

	383
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030601004027
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-10m，测试精度±5%。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	384
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030605001031
	ORP仪
	[项目特征]
1.名称:ORP仪
2.规格:测量范围-1000-1000mV，4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	385
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030605001032
	DO仪
	[项目特征]
1.名称:DO仪
2.规格:测量范围0-20mg/L。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	386
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030602001003
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.名称:污泥浓度计
2.规格:测量范围0-10000mg/L,4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	387
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030601004028
	电磁流量计
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:0-50m3/h,DN80。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	388
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030601004029
	超声波明渠流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波明渠流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h。4-20mA。
3.规格、型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	389
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030502001010
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1

	390
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030904016013
	UPS不间断电源3KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:3KVA.AC220V 进AC220V出.在线式后各时间30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1

	391
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	080901003019
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	392
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030610001021
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	393
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030501017013
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1

	394
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030408001109
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	350

	395
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030408002039
	控制电缆 DJYVP-2x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-2x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	350

	396
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030408002040
	控制电缆 KVVP-8x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-8x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	208

	397
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030502005022
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	300

	398
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030411003008
	弱电桥架200*100
	[项目特征]
1.名称:弱电桥架
2.规格:200*100
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	65

	399
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030411001060
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	140

	400
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030411001061
	配管 SC32
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	85

	401
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030411001062
	配管 SC100
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN100
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	20

	402
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	040504002013
	弱电手孔井
	[项目特征]
1.尺寸:600*600*1000
2.垫层、基础材质及厚度:详设计
3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求
4.盖板材质、规格:详设计
5.井盖、井圈材质及规格:详设计
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
	座
	2

	403
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	080901003020
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	404
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030610001022
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1

	405
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030507013012
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	406
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030501004010
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	7

	407
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030501012011
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	408
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030507008019
	高清网络枪机
	[项目特征]
1.名称:高清网络枪机
2.参数:400 万像素CMOS 传感器,分辨率1920*1080,内置100M 网口。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	11

	409
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030402010019
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	11

	410
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030402010020
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	11

	411
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030502005023
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	220

	412
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030408001110
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	220

	413
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	080904001010
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1

	414
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017065
	监控设备箱
	[项目特征]
1.名称:监控设备箱
2.规格:350X300X250，不锈钢
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.接地
	台
	11

	415
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030410001006
	安装立杆
	[项目特征]
1.名称:安装立杆
2.规格:高4.0m ,不锈钢,含附件,避雷针
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.施工定位
2.电杆组立
3.土(石)方挖填
4.底盘、拉盘、卡盘安装
5.电杆防腐
6.拉线制作、安装
7.现浇基础、基础垫层
8.工地运输
	根
	11

	416
	3-12茨竹镇花六村污水处理厂
	030601004031
	转子流量计
	[项目特征]
1.名称:转子流量计
2.材质:ABS
3.规格:DN50
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	2.00 

	417
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030602001004
	在线pH计
	[项目特征]
1.名称:在线pH计
2.规格:pH范围：0-14 4-20mA
3.附件:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	418
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030602001005
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-10m，测试精度±5%，4-20mA
3.附件:成套安装，含配套仪表箱及支架
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	1.00 

	419
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030602001006
	浮球液位计
	[项目特征]
1.名称:浮球液位计
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:0-5m
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	420
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030602001007
	污泥浓度计仪
	[项目特征]
1.名称:污泥浓度计仪
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:测量范围0-10000mg/L 4-20mA
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.盘柜配线
3.单体调试
4.表盘开孔
5.支架制作、安装
	台
	2.00 

	421
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030605001033
	ORP仪
	[项目特征]
1.名称:ORP仪
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:测量范围-1000-1000mV，4-20mA。
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	4.00 

	422
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030605001034
	DO仪
	[项目特征]
1.名称:DO仪
2.型号:成套安装，含配套仪表箱及支架
3.规格:测量范围0-20mg/L 4-20mA
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.水封制作、安装
4.排污漏斗制作、安装
5.挠性管安装
6.取源部件配合安装
7.系统调试
8.脱脂(包括拆装)
9.支架制作、安装
	套
	2.00 

	423
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030502001011
	PLC控制柜
	[项目特征]
1.名称:PLC控制柜
2.材质:钢制
3.规格:IP40，（800x600x2200）配触摸屏，含交换机等，详见PLC配置清单
4.安装方式:综合考虑
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.相关固定件的连接
	台
	1.00 

	424
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030904016014
	UPS不间断电源5KVA
	[项目特征]
1.名称:UPS
2.容量:5kVA，在线式，后备30min
3.安装方式:综合考虑
4.基础型钢形式、规格:满足设计及使用要求
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.基础型钢的制作、安装
	套
	1.00 

	425
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	080901003021
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	426
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030610001023
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	427
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030501017014
	编程软件
	[项目特征]
1.名称:编程软件
2.规格:PLC配套，配编程电缆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	套
	1.00 

	428
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030408001120
	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	562.00 

	429
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030408002041
	控制电缆 DJYVP-1x2x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:DJYVP-1x2x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	562.00 

	430
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030408002042
	控制电缆 KVVP-5x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-5x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	272.00 

	431
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030408002043
	控制电缆 KVVP-3x1.0
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP-3x1.0
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):450/750V
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	272.00 

	432
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030502005024
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	312.00 

	433
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030411001069
	配管 SC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
8.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	249.00 

	434
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	080901003022
	管理工作站
	[项目特征]
1.名称:管理工作站
2.规格:1.CPU ≥I5；2.内存≥8G；3.硬盘≥500G；4.集成显卡；5.含原装USB鼠键、24寸显示器；6.配套打印机。
3.类型:上位机系统
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	435
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030610001024
	值班室操作台
	[项目特征]
1.名称:值班室操作台
2.规格:1工位操作台，冷轧钢板，台面不小于25mm厚，主体钢板不小于1.5mm,尺寸1200*800，含配套座椅
3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.支架制作、安装
4.盘柜配线
5.端子板校、接线
6.补刷(喷)油漆
	台
	1.00 

	436
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030507013013
	NVR网络视频录像机
	[项目特征]
1.名称:NVR网络视频录像机
2.规格:需具备视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，至少支持32路视频接入支持最少8路硬盘、每路硬盘支持最少6T,H.265压缩存储，带多码流传输功能，照片传输功能。含硬盘：所有视频存储
90天
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	437
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030501004011
	监控硬盘（企业级）5T
	[项目特征]
1.名称:监控硬盘（企业级）
2.规格:5T（90天存储）
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	8.00 

	438
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030501012012
	视频交换机
	[项目特征]
1.名称:视频交换机
2.规格:管理型千兆16电口工业级以太网交换机,支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN,包转发率不低于17.86Mbps,背板带宽不低于24Gbps
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	439
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030507008020
	球形摄像机
	[项目特征]
1.名称:球形摄像机
2.参数:400万像素，23倍变焦，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。带室外控制箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	10.00 

	440
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030507008021
	筒形摄像机
	[项目特征]
1.名称:筒形摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6.00 

	441
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030507008022
	防爆型摄像机
	[项目特征]
1.名称:防爆型摄像机
2.参数:400万像素，分辨率1920*1080，内置100M网口，IP67。室内壁挂支架安装。防爆等级：Ex IIC T6
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1.00 

	442
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030402010021
	电源避雷器
	[项目特征]
1.名称:电源避雷器
2.规格:230/385V
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	17.00 

	443
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030402010022
	RJ45避雷器
	[项目特征]
1.名称:RJ45避雷器
2.规格:信号避雷器
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	组
	17.00 

	444
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030502005025
	超五类网线
	[项目特征]
1.名称:超五类网线
2.敷设方式:综合考虑
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	500.00 

	445
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030408001121
	防水电缆 ZC-YJV-3x2.5
	[项目特征]
1.名称:防水电缆
2.规格:ZC-YJV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级(kV):0.6/1kV
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	500.00 

	446
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	080904001011
	视频监控软件平台及客户端
	[项目特征]
1.名称:视频监控软件平台及客户端
2.规格:配套提供，含防火墙，负载均衡器，上网行为管理等
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	台
	1.00 

	447
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030507002011
	报警主机
	[项目特征]
1.名称:报警主机
2.其他:含操作屏
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1.00 

	448
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030507002012
	脉冲主机
	[项目特征]
1.名称:脉冲主机
2.其他:四线制脉冲式电子围栏主机，双防区，能与视频监控系统联动
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	4.00 

	449
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	050307008006
	电子围栏
	[项目特征]
1.参数:4线制，φ2.0多股合金线
2.附件:线线连接器、中间收紧器安装、拉力弹簧安装、警示牌安装、终端杆
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m
	200.00 

	450
	3-14大盛镇千盏村2社污水处理站
	040602046018
	浮球液位计
	[项目特征]
1.类型:浮球液位计
2.规格、型号:成套安装，含支架及设备箱
3.参数:0~3米，高低液位
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
6.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	451
	3-15大盛镇千盏村村委会污水处理站
	040602046019
	浮球液位计
	[项目特征]
1.类型:浮球液位计
2.规格、型号:成套安装，含支架及设备箱
3.参数:0~3米，高低液位
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	452
	3-16大盛镇千盏村峰子岩居民新村污水处理站
	040602046021
	浮球液位计
	[项目特征]
1.类型:浮球液位计
2.规格、型号:成套安装，含支架及设备箱
3.参数:0~3米，高低液位
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	453
	3-17大盛镇青龙村蒋家湾污水处理站
	040602046022
	浮球液位计
	[项目特征]
1.类型:浮球液位计
2.材质:SUS304
3.规格、型号:成套安装，含支架及设备箱
4.参数:0~3米，高低液位
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	454
	3-18大盛镇青龙村马鞍山污水处理站
	040602046024
	浮球液位计
	[项目特征]
1.类型:浮球液位计
2.规格、型号:成套安装，含支架及设备箱
3.参数:0~3米，高低液位
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	455
	3-20大盛镇天险洞廖家湾污水处理
	030601004032
	浮球液位仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位仪
2.规格:0~3m，SUS304 含配套设备箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	456
	3-21木耳镇白房村18社
	030601004033
	浮球液位控制仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制仪
2.规格:0~5m 含配套设备箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	457
	3-22木耳镇金刚村涂家庄人居环境整治示范点
	030601004034
	浮球液位控制仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制仪
2.规格:0~5m  成套安装，含支架及操作箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	458
	3-23木耳镇石鞋村小学污水处理
	030601004035
	浮球液位控制仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制仪
2.规格:0~5m，成套安装，含支架及操作箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1

	459
	3-24木耳镇学堂村斗碗寨污水处理
	030601004036
	浮球液位控制仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制仪
2.规格:0~5m，成套安装，含支架及操作箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	460
	3-25木耳镇垭口村白洋坝污水处理
	030601004037
	浮球液位控制仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制仪
2.规格:0~5m，成套安装，含支架及操作箱
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配合安装
2.节流装置配合安装
3.辅助容器制作、安装
4.挠性管安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.保护(温)箱安装(包括开孔)
10.防雨罩制作、安装
	台
	1.00 

	461
	3-26洛碛镇上坝村曾家湾1号污水处理
	031003005009
	浮球液位阀
	[项目特征]
1.规格:浮球液位阀0-3m 220V
2.连接形式:详设计
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	1.00 

	462
	3-27洛碛镇上坝村曾家湾2号污水处理
	031003005015
	浮球液位阀
	[项目特征]
1.规格:浮球液位阀0-3m 220V
2.连接形式:详设计
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	1.00 

	463
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	030601005013
	超声波液位计
	[项目特征]
1.名称:超声波液位计
2.规格:量程0-8m，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.调试要求:满足设计及规范要求
4.支架形式、材质:详设计
5.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.单体调试
4.脱脂
5.支架制作、安装
	台
	3.00 

	464
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	040602046025
	在线pH计
	[项目特征]
1.类型:在线pH计
2.参数:pH值范围:0-14，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	1.00 

	465
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	030503008014
	电磁流量计
	[项目特征]
1.名称:电磁流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，DN65，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	2.00 

	466
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	040602046026
	DO仪
	[项目特征]
1.类型:DO仪
2.参数:测量范围0-20mg/L，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	4.00 

	467
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	040602046027
	ORP仪
	[项目特征]
1.类型:ORP仪
2.参数:测量范围-1000-1000mV，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	468
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	030503008015
	超声波流量计
	[项目特征]
1.名称:超声波流量计
2.规格:测量范围0-50m3/h，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装和连线
2.单体测试
	个
	1.00 

	469
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	040602046028
	污泥浓度计
	[项目特征]
1.类型:污泥浓度计
2.参数:测量范围0-10000mg/L，4-20mA，含配套仪表箱及支架
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转
	套
	2.00 

	470
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	031003005021
	浮球液位阀
	[项目特征]
1.规格:浮球液位阀0-3m 220V
2.连接形式:详设计
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	1.00 

	471
	3-30兴隆镇牛皇村污水
	031003005028
	浮球液位阀
	[项目特征]
1.规格:浮球液位阀0-3m 220V
2.连接形式:详设计
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	1.00 

	472
	1-02茨竹镇秦家村秦家污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005014
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	473
	1-05大湾镇两岔湖村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005015
	浮球液位控制仪
	[项目特征]
1.名称:浮球液位控制仪
2.规格:详见施工图设计，含安装支架
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	474
	1-08大盛镇东山村污水处理站污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005016
	液位开关（浮球）
	[项目特征]
1.名称:液位开关（浮球）
2.规格:详见施工图设计，含安装支架
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	475
	1-09大盛镇隆仁村污水处理站污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005017
	液位开关（浮球）
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	476
	1-11大盛镇天险洞村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005018
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:0-3m，220V高低液位
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	477
	1-12统景镇黄印村青杠堡污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005019
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	478
	1-14统景镇龙安村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005020
	浮球液位阀
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	479
	1-15统景镇印盒村一站污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005021
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	480
	1-15统景镇印盒村一站污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005022
	排水流量计
	[项目特征]
1.规格:巴歇尔流量计，1号巴歇尔槽，B=25mm，检测流量Q=0.3m³/h
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	481
	1-16统景镇中坪村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005023
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	482
	1-17石船镇关兴村2社污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005024
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	483
	1-18石船镇麻柳村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005025
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	484
	1-19石船镇青杠村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005026
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	485
	1-24古路镇古路村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005027
	液位开关（浮球）
	[项目特征]
1.名称:液位开关（浮球）
2.规格:详见施工图设计，含安装支架
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	486
	1-24古路镇古路村污水处理站及其配套管网改造工程
	080902006001
	低液位开关
	[项目特征]
1.名称:低液位开关
2.规格:浮球式，单球
3.转运:含二次转运
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	个
	1

	487
	1-25古路村新塘湾污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005028
	液位开关（浮球）
	[项目特征]
1.名称:液位开关（浮球）
2.规格:详见施工图设计，含安装支架
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	488
	1-28洛碛镇大天池村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005029
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:详见施工图设计，含安装支架
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	2

	489
	1-30王家反恐基地污水处理站及其配套管网改造工程
	080902006002
	浮球液位计
	[项目特征]
1.名称:浮球液位计
2.规格:0~2米，高低液位，含安装支架
3.转运：含二次转运
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	个
	1

	490
	1-30王家反恐基地污水处理站及其配套管网改造工程
	031003001022
	液位浮球阀 DN80
	[项目特征]
1.类型:浮球阀
2.材质:综合考虑
3.规格、压力等级: 0-5m 220V
4.型号、规格:DN80
5.连接形式:综合考虑，包含法兰、螺栓及其他连接材料
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	1

	491
	1-35木耳镇学堂村新村污水处理站及其配套管网改造工程
	030601005030
	浮球液位计
	[项目特征]
1.规格:0~5m，高低液位,含配套电缆线管以及配电箱的接线
2.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.辅助容器制作、安装
3.挠性管安装
4.吹气装置安装
5.取源部件配合安装
6.单体调试
7.脱脂
8.支架制作、安装
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	492
	1-32木耳镇金刚新村污水处理站及其配套管网改造工程
	080902006004
	浮球液位计
	[项目特征]
1.名称:浮球液位计
2.规格:0~4米，高低液位，含安装支架
3.转运：含二次转运
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	个
	1

	493
	1-31木耳镇金刚村下板桥污水处理站及其配套管网改造工程
	080902006003
	浮球液位计
	[项目特征]
1.名称:浮球液位计
2.规格:0~6米，高低液位，含安装支架
3.转运：含二次转运
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	个
	1

	494
	3-01大盛镇污水处理厂
	030404017001
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱1AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	2

	495
	3-01大盛镇污水处理厂
	030404017002
	配电箱2AP（大盛）
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	2

	496
	3-01大盛镇污水处理厂
	030404017003
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	3

	497
	3-01大盛镇污水处理厂
	030404017004
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4

	498
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030404017005
	低压配电柜1AP
	[项目特征]
1.名称:低压配电柜1AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	2

	499
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030404017006
	低压配电柜2AP
	[项目特征]
1.名称:低压配电柜2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	2

	500
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030404017007
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	6

	501
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030404017008
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4

	502
	3-02茨竹镇污水处理厂
	030404017009
	就地按钮箱 3回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 3回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1

	503
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017011
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1

	504
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017012
	配电箱2AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1

	505
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017013
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	2

	506
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017014
	就地按钮箱 3回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 3回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	2

	507
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017015
	就地按钮箱 4回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 4回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	3

	508
	3-03兴隆镇污水处理厂
	030404017016
	就地按钮箱 8回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 8回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1

	509
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017019
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00

	510
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017020
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	5.00

	511
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017021
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00

	512
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404016002
	就地操作箱
	[项目特征]
1.名称:就地操作箱
2.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	34.00

	513
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030113008001
	柴油发电机组
	[项目特征]
1.名称:柴油发电机组
2.型号:0.4KV/GF280KW
3.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.二次灌浆
3.单机试运转
4.补刷(喷)油漆
	台
	1.00

	514
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404004001
	低压配电柜
	[项目特征]
1.名称:低压配电柜
2.型号:成套安装，箱内元器件详系统图
3.规格:800*800*2200
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
	台
	6.00

	515
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404004002
	动力配电柜
	[项目特征]
1.名称:动力配电柜
2.型号:成套安装，箱内元器件详系统图
3.规格:500*400*2000
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
	台
	3.00 

	516
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017022
	动力配电箱
	[项目特征]
1.名称:动力配电箱
2.型号:成套安装，箱内元器件详系统图
3.规格:500*200*600
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	1.00 

	517
	3-04洛碛镇污水处理二厂
	030404017023
	照明配电箱
	[项目特征]
1.名称:照明配电箱 XMR
2.型号:成套安装，箱内元器件详系统图
3.规格:500*200*600
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	3.00 

	518
	3-05古路镇污水处理厂
	030404017025
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	519
	3-05古路镇污水处理厂
	030404017026
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	6.00 

	520
	3-05古路镇污水处理厂
	030404017027
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	3.00 

	521
	3-06大湾镇污水处理厂
	030404017028
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	522
	3-06大湾镇污水处理厂
	030404017029
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	5.00 

	523
	3-06大湾镇污水处理厂
	030404017030
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	524
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017033
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	525
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017034
	配电箱2AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	526
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017035
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	527
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017036
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4.00 

	528
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017037
	就地按钮箱 3回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 3回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	529
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017038
	就地按钮箱 4回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 4回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	530
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017039
	就地按钮箱 5回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 5回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	531
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017040
	就地按钮箱 8回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 8回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	532
	3-07王家街道污水处理厂
	030404017031
	发电机
	[项目特征]
1.名称:发电机
2.规格:20kw
3.调试:满足设计及规范要求
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
6.调试
	台
	1.00 

	533
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017042
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	534
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017043
	配电箱2AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	535
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017044
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	536
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017045
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4.00 

	537
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017046
	就地按钮箱 3回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 3回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	538
	3-08统景镇污水处理厂
	030404017047
	就地按钮箱 6回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 6回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	539
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017049
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	540
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017050
	配电箱2AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	541
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017051
	配电箱3AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱3AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	542
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017052
	配电箱4AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱4AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	543
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017053
	配电箱5AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱5AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	544
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017054
	配电箱6AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱6AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	545
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017055
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	546
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017056
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4.00 

	547
	3-09洛碛镇污水处理厂
	030404017057
	就地按钮箱 4回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 4回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	548
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017059
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	549
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017060
	配电箱2AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	550
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017061
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	551
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017062
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4.00 

	552
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017063
	就地按钮箱 3回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 3回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	553
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030404017064
	就地按钮箱 8回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 8回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	554
	3-10玉峰山镇污水处理厂
	030406001001
	发电机
	[项目特征]
1.名称:发电机
[工作内容]
1.检查接线
2.接地
3.干燥
4.调试
	台
	2.00 

	555
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017066
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	556
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017067
	配电箱2AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱2AP
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	557
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017068
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	558
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017069
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	4.00 

	559
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017070
	就地按钮箱 3回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 3回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	560
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017071
	就地按钮箱 4回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 4回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	561
	3-11木耳镇石鞋1#污水处理厂
	030404017072
	就地按钮箱 5回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 4回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	562
	3-12茨竹镇花六村污水处理厂
	030404017073
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	563
	3-12茨竹镇花六村污水处理厂
	030404017074
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	8.00 

	564
	3-12茨竹镇花六村污水处理厂
	030404017075
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	14.00 

	565
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030404017076
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	566
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030404017077
	就地按钮箱 1回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 1回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	8.00 

	567
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030404017078
	就地按钮箱 2回路
	[项目特征]
1.名称:就地按钮箱 2回路
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	14.00 

	568
	3-13木耳镇石鞋中小企业基地污水处理厂
	030402017001
	工艺设备成套箱柜
	[项目特征]
1.名称:工艺设备成套箱柜
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.规格:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆
3.接地
	台
	8.00 

	569
	3-14大盛镇千盏村2社污水处理站
	030404017079
	配电箱改造
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	570
	3-15大盛镇千盏村村委会污水处理站
	030404017080
	配电箱改造
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	571
	3-16大盛镇千盏村峰子岩居民新村污水处理站
	030404017081
	配电箱改造
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	572
	3-17大盛镇青龙村蒋家湾污水处理站
	030404017082
	配电箱改造
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	573
	3-18大盛镇青龙村马鞍山污水处理站
	030404017083
	配电箱改造
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	574
	3-19大盛镇青龙村太和场污水处理站
	030404017084
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	575
	3-19大盛镇青龙村太和场污水处理站
	030404017085
	配电箱改造
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	576
	3-20大盛镇天险洞廖家湾污水处理
	030404017086
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	577
	3-21木耳镇白房村18社
	030404017087
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	578
	3-22木耳镇金刚村涂家庄人居环境整治示范点
	030404017088
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	579
	3-23木耳镇石鞋村小学污水处理
	030404017089
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1

	580
	3-24木耳镇学堂村斗碗寨污水处理
	030404017090
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	581
	3-25木耳镇垭口村白洋坝污水处理
	030404017091
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	582
	3-26洛碛镇上坝村曾家湾1号污水处理
	030404017092
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	583
	3-27洛碛镇上坝村曾家湾2号污水处理
	030404017093
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	584
	3-28洛碛镇上坝村文家湾污水处理
	030404017094
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	585
	3-30兴隆镇牛皇村污水
	030404017095
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:成套安装，元器件详见系统图
3.安装方式:详设计
4.运输:含场内二次及多次材料转运，由投标人自行考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1.00 

	586
	1-05大湾镇两岔湖村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004003
	配电柜（含开关元器件，含300基础）
	[项目特征]
1.名称:配电柜
2.规格:400*200*600mm
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	587
	1-07大湾镇高嘴污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004004
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	588
	1-08大盛镇东山村污水处理站污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004005
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	589
	1-09大盛镇隆仁村污水处理站污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004006
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	590
	1-11大盛镇天险洞村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004007
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	591
	1-14统景镇龙安村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004008
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	592
	1-15统景镇印盒村一站污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004009
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	593
	1-16统景镇中坪村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004010
	配电箱改造（增加2个回路）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	594
	1-17石船镇关兴村2社污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004011
	配电柜（含开关元器件,IP40）
	[项目特征]
1.名称:配电柜
2.规格:800x200x1600mm
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	595
	1-18石船镇麻柳村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004012
	配电柜1AP（含开关元器件,IP40）
	[项目特征]
1.名称:配电柜
2.规格:800x200x1600mm
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	596
	1-18石船镇麻柳村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004013
	配电柜2AP（含开关元器件,IP40）
	[项目特征]
1.名称:配电柜
2.规格:400x200x600mm
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	597
	1-19石船镇青杠村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004014
	配电箱改造（增加1个回路，断路器MCB-D10/3P）
	[项目特征]
1.名称:配电箱改造
2.规格:增加2个回路
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	598
	1-19石船镇青杠村污水处理站及其配套管网改造工程
	030404017096
	配电箱1AP
	[项目特征]
1.规格:IP54，SUS304，400x200x600mm
2.安装方式:综合考虑
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
6.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1

	599
	1-30王家反恐基地污水处理站及其配套管网改造工程
	030404004015
	配电柜（含开关元器件，含300基础）
	[项目特征]
1.名称:配电柜
2.规格:400*200*600mm
3.其他:满足设计、安全、施工及规范要求，并达到验收标准
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
9.包含完成本清单的全部工作内容
	台
	1


第六章  竞选文件格式

                               （项目名称）

竞 选 文 件

竞选人：                                   （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

目  录

一、竞选函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、分项报价表

五、资格审查资料（格式自拟）

六、技术审查资料

七、其他资料
一、竞选函

（比选人名称）                   ：

1．我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币                 （大写）（¥         元，税率：13%）的竞选总报价，提供供货服务和质保期服务，服务期    ，并按合同约定履行义务。

2.我方的竞选文件包括下列内容：

（1）竞选函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

（3）分项报价表

（4）资格审查资料（格式自拟）

（5）技术审查资料

竞选文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以竞选函为准。

3．我方承诺除技术偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的竞选有效期内不撤销竞选文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．
     （其他补充说明）。

竞 选 人：

      （盖单位公章）

                        法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字或盖章）

地    址：

      
网    址：

    
电    话：


传    真：


邮政编码：


年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

竞选人名称：                      ：                

姓名：      性别：      年龄：      职务：                   
系              （竞选人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

（双面）


                              竞选人：
                （盖单位公章）

年   月   日

三、授权委托书

本人     （姓名）系               （竞选人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

（双面）
	委托代理人身份证复印件

（双面）


竞  选  人：



（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：



（签字或盖章）

身份证号码：




委托代理人：



（签字）

身份证号码：




年  月  日

四、分项报价表

	序号
	设备名称
	技术参数
	材质
	单位
	数量
	安装部位
	设备类别
	用途分类
	单价报价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


暂定含税总价：              元，大写：                     ；税率为： 13 % 。

竞 选 人：



                      （盖竞选人公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

五、资格审查资料

（一）基本情况表

	竞选人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	竞选人须知要求竞选人需具有的各类资质证书
	类型：              等级：              证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	竞选设备制造商名称
	

	备注
	


注：1.竞选人应根据竞选人须知前附表第1.4.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）资质证书

（三）近年完成的类似项目情况表（资格审查）

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及竞选人履约情况
	

	备注
	

	备注
	


注：竞选人应根据竞选人须知前附表第1.4.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）其他资格审查资料

售后服务承诺函（格式自理）
注：如提交的投标保证金为转账汇入，则需要同步提交转账回执及银行开户证明
六、技术审查资料
（一）供货要求偏差表
比选项目名称：

	序号
	供货要求条款号及条款内容
	竞选文件条款号及条款内容
	有无负偏差
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


竞选人保证：除供货要求偏差表列出的偏差外，竞选人响应“第五章 供货要求”比选文件的全部要求。
竞 选 人：                                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名或盖章）

日    期：    年  月  日

七、其他资料

（一）近年完成的类似项目情况表（商务加分业绩）

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及竞选人履约情况
	

	备注
	


其余资料根据自身情况自理

